| **ОП Русе арт** | | | | | | **Приложение 1** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Мярка** | **Броя** | **Ед. цена в лв. с ДДС** | **Обща стойност в лв. с ДДС** | **Технически изисквания към стоката** |
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 4 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. **Полугащеризон - д**а бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 2 | Работен костюм-ватиран | К-кт | 5 |  |  | **Работен костюм ватиран -**  Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил,обкантващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см,с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 10 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; **Туника**: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. **Панталон:** цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент. |
| 4 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 10 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.  Полугащеризон Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 5 | Ватиран костюм | бр. | 0 |  |  | Изработен от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят светло сив с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло сив пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сиви на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дулжина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава;в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придпособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. **Полугащеризон:** Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обкантващ джоба;голям трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговатят на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 6 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм** - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основен цвят маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Да отговаря на ЕN 13688. **Якето** има два долни големи джоба в основния цвят,външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро.Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/,който достига до ръкавните извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче.Колана етревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят . Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина, с изключение на плохите на гърба. **Полугащеризона** е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по eдин голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капаците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина. |
| 7 | Работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели. **Яке**:Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основия цвят, покрити с цял прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капаците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката,покрит с пластрон,започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета;ръкавите са прикачени,в основния цвят;завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите;ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.  **Полугащеризон**:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обкантващ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришито отделение за химикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста ; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав ипанталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 14 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с дълъг ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 15 | Летен гащеризон | бр. | 6 |  |  | Полугащеризон да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 16 | Зимен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Ватиран полугащеризон,изработен от плат със състав 30% Памук / 70% Полиестер в черен цвят.Права кройка,два долни правоъгълни джоба ,един основен правоъгълен джоб на гърдите,закопчаващ се с черен пластмасов цип и два по-малки пришити върху него.Колана отпред,разделящ долната и горна част на изделието.Основното закопчаване е с черен пластмасов цип.Презрамките завършват с ластична част на гърба.Презрамките се закопчават и регулират посредством черни пластмасови катарами.Крачолите са прави,като ширината им се регулира в долната си част чрез черни пластмасови ципове.На десния крачол,от дясната страна на бедрото е пришит малък инструментален джоб.Ширината на полугащеризона се регулира чрез черни метални копчета,по 3 бр.от всяка страна и илици на хълбоците,както и чрез прошити в задната долна част на изделието ластици в областта на кръста.Между ластичните части са пришити 3 бр.гайки за поставяне на допълнителен колан при нужда.Презрамките и долната част на полугащеризона отзад са съединени чрез платка с формата на трапец.Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 17 | Гащеризон | бр. | 0 |  |  | Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчув, с качулка и дишащ гръб.Закопчаване с цип.Да отговаря на EN 14126 и EN 1149-1 или еквивалент |
| 18 | Туника | бр. | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 19 | Манта медицински сестри - здравен кабинет | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 20 | Манта/престилка - мъжка | бр. | 2 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 21 | Зимна полушуба водозащитна | бр. | 0 |  |  | Зимна шуба – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342. |
| 22 | Престилка дамска | К-кт | 0 |  |  | Престилката с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 23 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Престилката с къс ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 24 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 10 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 25 | Шуба | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 26 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Червен с бяло райе |
| 27 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Син с бяло райе |
| 28 | Гумирани престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 29 | Защитна престилка PVC | бр. | 0 |  |  | Престилка от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |
| 30 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Ватиран елек Състав – 100 % полиестер и подплата от полар.Цвят - черен EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Якa тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предница два вътрашни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външен обемени джобове за телефони със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см.Долната част на елека завършва с два външни обемени джоба със съшщата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека заздравени с понтове. |
| 31 | Ватиран елек | бр. | 5 |  |  | Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове.  Елека да отговаря на EN 13688, EN 342 или еквивалент. |
| 32 | Лятно яке | бр. | 2 |  |  | Лятно яке ЕN 13688 Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. |
| 33 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 34 | Риза-дамска | бр. | 0 |  |  | Дамска риза със къс ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 35 | Сако | бр. | 0 |  |  | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 36 | Риза спортна | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 37 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 38 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон - да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво oт горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло сив пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илици и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седалищния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 39 | Панталон |  | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 40 | Тениска | бр. | 28 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 41 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 0 |  |  | Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове. |
| 42 | Тениска с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 43 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 10 |  |  | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалент. |
| 44 | Работни ръкавици | бр. | 100 |  |  | **Ръкавици** - 5 пръста изработени от финно трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците да могат да се перат - минимум 5 цикъла. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да отговарят на EN 388 или еквивалент. |
| 45 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да са CAT III и да отговарят на EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 или еквивалент. |
| 46 | Ръкавици с пет пръста | бр. | 0 |  |  | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Да отговарят на EN 420 и EN388 или еквивалент |
| 47 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Да отговаря на EN 13688 или еквивалент |
| 48 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| 49 | Каска предпазна | бр. | 0 |  |  | Каска електро и удърнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама.Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, щитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS kорпус . Да отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалет. |
| 50 | Очила | бр. | 0 |  |  | Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочието , затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Да отговаря на Европейския стандарт:EN 166 или еквивалент. |
| 51 | Очила | бр. | 0 |  |  | очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки които да сменят лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 166 или еквивалент. |
| 52 | Антифони външни | бр. | 0 |  |  | пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните да е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 352-1 или еквивалент. |
| 53 | Дъждобран ПВЦ | бр. | 0 |  |  | Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Да отговаря на EN 343 или еквивалент |
| 54 | Обезопасителен колан | бр. | 0 |  |  | Сбруя изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презпамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Да отговаря на стандарт: EN 361 или еквивалент. |
| 55 | Шапка с козирка | бр. | 10 |  |  | Шапка лятна с козирка тип "беизболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколкта на шапката се коригира с лента тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната допълнителна лента за попиване на потта. |
| 56 | Зимна шапка | бр. | 0 |  |  | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |
| 57 | Медицински чехли/сабо/ | чф. | 0 |  |  | Половинки категорията S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща кат.SRC, износоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките да са с европейски произход. Да отговарят на EN 20345 или еквивалент. |
| 58 | Сабо бяло | чф. | 5 |  |  | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята.Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 59 | Сабо бяло - зимно | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с каишка.Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 60 | Работни чехли/летни | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 61 | Чехли работни/летни / | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 62 | Гумирани чехли | чф. | 0 |  |  | Тип галош - студоизолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Да отговаря на EN 344 или еквивалент |
| 63 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 64 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 65 | Обувки | чф. | 0 |  |  | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLARn и Bakterbil. Обувките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 или еквивалент . |
| 66 | Обувки дамски / мъжки | чф. | 2 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 67 | Обувки - предпазни | чф. | 14 |  |  | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило.Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 68 | Боти предпазни | чф. | 5 |  |  | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 69 | Обувки | чф. | 0 |  |  | работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични , с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Tип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водооттблъскваща, цвят черен. Eзик от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща потта,тип камбрел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт: EN 345 или еквивалент. |
| 70 | Ботуши PVC | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 71 | Гумени ботуши с подплата | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
|  | **УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО** |  |  |  |  |  |
| 72 | Яке зимно | бр. | 0 |  |  | **Зимнo яке** – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно /Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342 или еквивалент. |
| 73 | Яке лятно | бр. | 0 |  |  | **Яке** в спортна кройка софтшел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./**Цвят чер.** Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 74 | Риза с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 75 | Риза с дълъг ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 76 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 77 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 78 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 79 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 80 | Пола | бр. | 0 |  |  | **Дамската права пола** е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цепка тип шлиц.Цепката защитена от разпорване при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 81 | Пуловер | бр. | 0 |  |  | **Пуловер** с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилени лакти.Изработен от 70% акрил,30% вълна.**Цвят тъмносин**.Размери : XS-4XL |
| 82 | Обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 83 | Боти | чф. | 0 |  |  | **Боти зимни черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от акрилна подплата. Обувките да са с Европейски произход. |
| 84 | Шапка | бр. | 0 |  |  | **Шапка** плетена 100% акрил черна |
| 85 | Вратовръзка | бр. | 0 |  |  | **Вратовръзка черна** изработена от полиестер(жакард) |
| 86 | Ръкавици | чф. | 0 |  |  | **Ръкавици** от естествена агнешка кожа с полиестерна подплата.Размери от 6 до 10 |
| 87 | Комуфлажен костюм | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна шуба** с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката.  **Комуфлажен панталон с подплата** с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви.Цвят маскировъчен зелено и кафяво.Материал:67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 88 | Комуфлажна риза | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба**. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m², . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажен панталон | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажен панталон летен** с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m². Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажно яке | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажно яке** водо и ветро устойчиво,ластичен маншет за пристягане в кръста. Материал:100%полиестер. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна тениска** с подсилен врат, 100% памук 170 g/m².Цвят маскитовъчен зелено и кафяво.Размер от М до 4XL |
| 92 | кубинки | чф. | 0 |  |  | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Bakterbil стелка. Кубинките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 . |
| 93 | Мъжки костюм | К-кт | 22 |  |  | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.**Мъжкото сако** е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакото е средно сив или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя външни джобове и един вътрешен ,които да бъдат с капаци.Дължината на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Да има два броя шлиц. Сакото е с вталена кройка. **Мъжкият панталон** е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син.Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 44 |  |  | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 95 | Мъжка риза | бр. | 44 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 44 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| **Обща стойност в лв. с ДДС:** | | | | | **……………………………………….** *(но не повече от 12766 лв. с ДДС)* | |

| **ОМД** | | | | | | **Приложение 2** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Мярка** | **Броя** | **Ед. цена в лв. с ДДС** | **Обща стойност в лв. с ДДС** | **Технически изисквания към стоката** |
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. **Полугащеризон - д**а бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 2 | Работен костюм-ватиран | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм ватиран -**  Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил,обкантващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см,с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 1 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; **Туника**: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. **Панталон:** цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент. |
| 4 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.  Полугащеризон Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 5 | Ватиран костюм | бр. | 0 |  |  | Изработен от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят светло сив с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло сив пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сиви на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дулжина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава;в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придпособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. **Полугащеризон:** Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обкантващ джоба;голям трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговатят на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 6 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм** - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основен цвят маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Да отговаря на ЕN 13688. **Якето** има два долни големи джоба в основния цвят,външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро.Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/,който достига до ръкавните извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче.Колана етревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят . Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина, с изключение на плохите на гърба. **Полугащеризона** е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по eдин голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капаците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина. |
| 7 | Работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели. **Яке**:Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основия цвят, покрити с цял прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капаците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката,покрит с пластрон,започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета;ръкавите са прикачени,в основния цвят;завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите;ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.  **Полугащеризон**:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обкантващ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришито отделение за химикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста ; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав ипанталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 14 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с дълъг ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 15 | Летен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Полугащеризон да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 16 | Зимен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Ватиран полугащеризон,изработен от плат със състав 30% Памук / 70% Полиестер в черен цвят.Права кройка,два долни правоъгълни джоба ,един основен правоъгълен джоб на гърдите,закопчаващ се с черен пластмасов цип и два по-малки пришити върху него.Колана отпред,разделящ долната и горна част на изделието.Основното закопчаване е с черен пластмасов цип.Презрамките завършват с ластична част на гърба.Презрамките се закопчават и регулират посредством черни пластмасови катарами.Крачолите са прави,като ширината им се регулира в долната си част чрез черни пластмасови ципове.На десния крачол,от дясната страна на бедрото е пришит малък инструментален джоб.Ширината на полугащеризона се регулира чрез черни метални копчета,по 3 бр.от всяка страна и илици на хълбоците,както и чрез прошити в задната долна част на изделието ластици в областта на кръста.Между ластичните части са пришити 3 бр.гайки за поставяне на допълнителен колан при нужда.Презрамките и долната част на полугащеризона отзад са съединени чрез платка с формата на трапец.Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 17 | Гащеризон | бр. | 0 |  |  | Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчув, с качулка и дишащ гръб.Закопчаване с цип.Да отговаря на EN 14126 и EN 1149-1 или еквивалент |
| 18 | Туника | бр. | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 19 | Манта медицински сестри - здравен кабинет | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 20 | Манта/престилка - мъжка | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 21 | Зимна полушуба водозащитна | бр. | 0 |  |  | Зимна шуба – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342. |
| 22 | Престилка дамска | К-кт | 0 |  |  | Престилката с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 23 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Престилката с къс ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 24 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 25 | Шуба | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 26 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Червен с бяло райе |
| 27 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Син с бяло райе |
| 28 | Гумирани престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 29 | Защитна престилка PVC | бр. | 0 |  |  | Престилка от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |
| 30 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Ватиран елек Състав – 100 % полиестер и подплата от полар.Цвят - черен EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Якa тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предница два вътрашни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външен обемени джобове за телефони със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см.Долната част на елека завършва с два външни обемени джоба със съшщата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека заздравени с понтове. |
| 31 | Ватиран елек | бр. | 1 |  |  | Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове.  Елека да отговаря на EN 13688, EN 342 или еквивалент. |
| 32 | Лятно яке | бр. | 0 |  |  | Лятно яке ЕN 13688 Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. |
| 33 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 34 | Риза-дамска | бр. | 0 |  |  | Дамска риза със къс ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 35 | Сако | бр. | 0 |  |  | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 36 | Риза спортна | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 37 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 38 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон - да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво oт горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло сив пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илици и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седалищния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 39 | Панталон |  | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 40 | Тениска | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 41 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 0 |  |  | Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове. |
| 42 | Тениска с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 43 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 0 |  |  | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалент. |
| 44 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | **Ръкавици** - 5 пръста изработени от финно трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците да могат да се перат - минимум 5 цикъла. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да отговарят на EN 388 или еквивалент. |
| 45 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да са CAT III и да отговарят на EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 или еквивалент. |
| 46 | Ръкавици с пет пръста | бр. | 0 |  |  | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Да отговарят на EN 420 и EN388 или еквивалент |
| 47 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Да отговаря на EN 13688 или еквивалент |
| 48 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| 49 | Каска предпазна | бр. | 0 |  |  | Каска електро и удърнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама.Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, щитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS kорпус . Да отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалет. |
| 50 | Очила | бр. | 0 |  |  | Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочието , затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Да отговаря на Европейския стандарт:EN 166 или еквивалент. |
| 51 | Очила | бр. | 0 |  |  | очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки които да сменят лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 166 или еквивалент. |
| 52 | Антифони външни | бр. | 0 |  |  | пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните да е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 352-1 или еквивалент. |
| 53 | Дъждобран ПВЦ | бр. | 0 |  |  | Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Да отговаря на EN 343 или еквивалент |
| 54 | Обезопасителен колан | бр. | 0 |  |  | Сбруя изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презпамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Да отговаря на стандарт: EN 361 или еквивалент. |
| 55 | Шапка с козирка | бр. | 0 |  |  | Шапка лятна с козирка тип "беизболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколкта на шапката се коригира с лента тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната допълнителна лента за попиване на потта. |
| 56 | Зимна шапка | бр. | 0 |  |  | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |
| 57 | Медицински чехли/сабо/ | чф. | 0 |  |  | Половинки категорията S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща кат.SRC, износоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките да са с европейски произход. Да отговарят на EN 20345 или еквивалент. |
| 58 | Сабо бяло | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята.Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 59 | Сабо бяло - зимно | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с каишка.Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 60 | Работни чехли/летни | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 61 | Чехли работни/летни / | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 62 | Гумирани чехли | чф. | 0 |  |  | Тип галош - студоизолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Да отговаря на EN 344 или еквивалент |
| 63 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 64 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 65 | Обувки | чф. | 0 |  |  | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLARn и Bakterbil. Обувките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 или еквивалент . |
| 66 | Обувки дамски / мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 67 | Обувки - предпазни | чф. | 0 |  |  | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило.Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 68 | Боти предпазни | чф. | 0 |  |  | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 69 | Обувки | чф. | 0 |  |  | работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични , с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Tип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водооттблъскваща, цвят черен. Eзик от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща потта,тип камбрел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт: EN 345 или еквивалент. |
| 70 | Ботуши PVC | чф. | 1 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 71 | Гумени ботуши с подплата | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
|  | **УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО** |  |  |  |  |  |
| 72 | Яке зимно | бр. | 0 |  |  | **Зимнo яке** – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно /Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342 или еквивалент. |
| 73 | Яке лятно | бр. | 0 |  |  | **Яке** в спортна кройка софтшел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./**Цвят чер.** Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 74 | Риза с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 75 | Риза с дълъг ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 76 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 77 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 78 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 79 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 80 | Пола | бр. | 0 |  |  | **Дамската права пола** е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цепка тип шлиц.Цепката защитена от разпорване при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 81 | Пуловер | бр. | 0 |  |  | **Пуловер** с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилени лакти.Изработен от 70% акрил,30% вълна.**Цвят тъмносин**.Размери : XS-4XL |
| 82 | Обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 83 | Боти | чф. | 0 |  |  | **Боти зимни черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от акрилна подплата. Обувките да са с Европейски произход. |
| 84 | Шапка | бр. | 0 |  |  | **Шапка** плетена 100% акрил черна |
| 85 | Вратовръзка | бр. | 0 |  |  | **Вратовръзка черна** изработена от полиестер(жакард) |
| 86 | Ръкавици | чф. | 0 |  |  | **Ръкавици** от естествена агнешка кожа с полиестерна подплата.Размери от 6 до 10 |
| 87 | Комуфлажен костюм | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна шуба** с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката.  **Комуфлажен панталон с подплата** с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви.Цвят маскировъчен зелено и кафяво.Материал:67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 88 | Комуфлажна риза | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба**. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m², . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажен панталон | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажен панталон летен** с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m². Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажно яке | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажно яке** водо и ветро устойчиво,ластичен маншет за пристягане в кръста. Материал:100%полиестер. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна тениска** с подсилен врат, 100% памук 170 g/m².Цвят маскитовъчен зелено и кафяво.Размер от М до 4XL |
| 92 | кубинки | чф. | 0 |  |  | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Bakterbil стелка. Кубинките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 . |
| 93 | Мъжки костюм | К-кт | 0 |  |  | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.**Мъжкото сако** е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакото е средно сив или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя външни джобове и един вътрешен ,които да бъдат с капаци.Дължината на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Да има два броя шлиц. Сакото е с вталена кройка. **Мъжкият панталон** е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син.Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 95 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| **Обща стойност в лв. с ДДС:** | | | | | *……………………………………….. (но не повече от 75 лв. с ДДС)* | |

| **ОП Обреден дом** | | | | | | **Приложение 3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Мярка** | **Броя** | **Ед. цена в лв. с ДДС** | **Обща стойност в лв. с ДДС** | **Технически изисквания към стоката** |
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 36 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. **Полугащеризон - д**а бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 2 | Работен костюм-ватиран | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм ватиран -**  Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил,обкантващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см,с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; **Туника**: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. **Панталон:** цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент. |
| 4 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.  Полугащеризон Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 5 | Ватиран костюм | бр. | 0 |  |  | Изработен от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят светло сив с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло сив пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сиви на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дулжина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава;в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придпособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. **Полугащеризон:** Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обкантващ джоба;голям трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговатят на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 6 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм** - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основен цвят маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Да отговаря на ЕN 13688. **Якето** има два долни големи джоба в основния цвят,външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро.Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/,който достига до ръкавните извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче.Колана етревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят . Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина, с изключение на плохите на гърба. **Полугащеризона** е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по eдин голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капаците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина. |
| 7 | Работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели. **Яке**:Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основия цвят, покрити с цял прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капаците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката,покрит с пластрон,започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета;ръкавите са прикачени,в основния цвят;завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите;ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.  **Полугащеризон**:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обкантващ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришито отделение за химикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста ; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав ипанталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 14 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с дълъг ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 15 | Летен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Полугащеризон да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 16 | Зимен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Ватиран полугащеризон,изработен от плат със състав 30% Памук / 70% Полиестер в черен цвят.Права кройка,два долни правоъгълни джоба ,един основен правоъгълен джоб на гърдите,закопчаващ се с черен пластмасов цип и два по-малки пришити върху него.Колана отпред,разделящ долната и горна част на изделието.Основното закопчаване е с черен пластмасов цип.Презрамките завършват с ластична част на гърба.Презрамките се закопчават и регулират посредством черни пластмасови катарами.Крачолите са прави,като ширината им се регулира в долната си част чрез черни пластмасови ципове.На десния крачол,от дясната страна на бедрото е пришит малък инструментален джоб.Ширината на полугащеризона се регулира чрез черни метални копчета,по 3 бр.от всяка страна и илици на хълбоците,както и чрез прошити в задната долна част на изделието ластици в областта на кръста.Между ластичните части са пришити 3 бр.гайки за поставяне на допълнителен колан при нужда.Презрамките и долната част на полугащеризона отзад са съединени чрез платка с формата на трапец.Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 17 | Гащеризон | бр. | 0 |  |  | Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчув, с качулка и дишащ гръб.Закопчаване с цип.Да отговаря на EN 14126 и EN 1149-1 или еквивалент |
| 18 | Туника | бр. | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 19 | Манта медицински сестри - здравен кабинет | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 20 | Манта/престилка - мъжка | бр. | 5 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 21 | Зимна полушуба водозащитна | бр. | 14 |  |  | Зимна шуба – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342. |
| 22 | Престилка дамска | К-кт | 0 |  |  | Престилката с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 23 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Престилката с къс ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 24 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 20 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 25 | Шуба | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 26 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Червен с бяло райе |
| 27 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Син с бяло райе |
| 28 | Гумирани престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 29 | Защитна престилка PVC | бр. | 0 |  |  | Престилка от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |
| 30 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Ватиран елек Състав – 100 % полиестер и подплата от полар.Цвят - черен EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Якa тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предница два вътрашни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външен обемени джобове за телефони със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см.Долната част на елека завършва с два външни обемени джоба със съшщата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека заздравени с понтове. |
| 31 | Ватиран елек | бр. | 11 |  |  | Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове.  Елека да отговаря на EN 13688, EN 342 или еквивалент. |
| 32 | Лятно яке | бр. | 0 |  |  | Лятно яке ЕN 13688 Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. |
| 33 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 34 | Риза-дамска | бр. | 0 |  |  | Дамска риза със къс ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 35 | Сако | бр. | 11 |  |  | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 36 | Риза спортна | бр. | 5 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 37 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 38 | Панталон | бр. | 5 |  |  | Панталон - да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво oт горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло сив пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илици и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седалищния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 39 | Панталон |  | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 40 | Тениска | бр. | 72 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 41 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 0 |  |  | Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове. |
| 42 | Тениска с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 43 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 0 |  |  | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалент. |
| 44 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | **Ръкавици** - 5 пръста изработени от финно трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците да могат да се перат - минимум 5 цикъла. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да отговарят на EN 388 или еквивалент. |
| 45 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да са CAT III и да отговарят на EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 или еквивалент. |
| 46 | Ръкавици с пет пръста | бр. | 0 |  |  | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Да отговарят на EN 420 и EN388 или еквивалент |
| 47 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Да отговаря на EN 13688 или еквивалент |
| 48 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| 49 | Каска предпазна | бр. | 0 |  |  | Каска електро и удърнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама.Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, щитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS kорпус . Да отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалет. |
| 50 | Очила | бр. | 0 |  |  | Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочието , затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Да отговаря на Европейския стандарт:EN 166 или еквивалент. |
| 51 | Очила | бр. | 0 |  |  | очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки които да сменят лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 166 или еквивалент. |
| 52 | Антифони външни | бр. | 0 |  |  | пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните да е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 352-1 или еквивалент. |
| 53 | Дъждобран ПВЦ | бр. | 18 |  |  | Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Да отговаря на EN 343 или еквивалент |
| 54 | Обезопасителен колан | бр. | 0 |  |  | Сбруя изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презпамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Да отговаря на стандарт: EN 361 или еквивалент. |
| 55 | Шапка с козирка | бр. | 36 |  |  | Шапка лятна с козирка тип "беизболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколкта на шапката се коригира с лента тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната допълнителна лента за попиване на потта. |
| 56 | Зимна шапка | бр. | 18 |  |  | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |
| 57 | Медицински чехли/сабо/ | чф. | 0 |  |  | Половинки категорията S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща кат.SRC, износоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките да са с европейски произход. Да отговарят на EN 20345 или еквивалент. |
| 58 | Сабо бяло | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята.Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 59 | Сабо бяло - зимно | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с каишка.Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 60 | Работни чехли/летни | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 61 | Чехли работни/летни / | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 62 | Гумирани чехли | чф. | 0 |  |  | Тип галош - студоизолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Да отговаря на EN 344 или еквивалент |
| 63 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 64 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 65 | Обувки | чф. | 5 |  |  | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLARn и Bakterbil. Обувките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 или еквивалент . |
| 66 | Обувки дамски / мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 67 | Обувки - предпазни | чф. | 18 |  |  | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило.Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 68 | Боти предпазни | чф. | 22 |  |  | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 69 | Обувки | чф. | 0 |  |  | работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични , с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Tип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водооттблъскваща, цвят черен. Eзик от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща потта,тип камбрел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт: EN 345 или еквивалент. |
| 70 | Ботуши PVC | чф. | 21 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 71 | Гумени ботуши с подплата | чф. | 18 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
|  | **УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО** |  |  |  |  |  |
| 72 | Яке зимно | бр. | 0 |  |  | **Зимнo яке** – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно /Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342 или еквивалент. |
| 73 | Яке лятно | бр. | 0 |  |  | **Яке** в спортна кройка софтшел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./**Цвят чер.** Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 74 | Риза с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 75 | Риза с дълъг ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 76 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 77 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 78 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 79 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 80 | Пола | бр. | 0 |  |  | **Дамската права пола** е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цепка тип шлиц.Цепката защитена от разпорване при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 81 | Пуловер | бр. | 0 |  |  | **Пуловер** с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилени лакти.Изработен от 70% акрил,30% вълна.**Цвят тъмносин**.Размери : XS-4XL |
| 82 | Обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 83 | Боти | чф. | 0 |  |  | **Боти зимни черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от акрилна подплата. Обувките да са с Европейски произход. |
| 84 | Шапка | бр. | 0 |  |  | **Шапка** плетена 100% акрил черна |
| 85 | Вратовръзка | бр. | 0 |  |  | **Вратовръзка черна** изработена от полиестер(жакард) |
| 86 | Ръкавици | чф. | 0 |  |  | **Ръкавици** от естествена агнешка кожа с полиестерна подплата.Размери от 6 до 10 |
| 87 | Комуфлажен костюм | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна шуба** с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката.  **Комуфлажен панталон с подплата** с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви.Цвят маскировъчен зелено и кафяво.Материал:67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 88 | Комуфлажна риза | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба**. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m², . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажен панталон | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажен панталон летен** с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m². Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажно яке | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажно яке** водо и ветро устойчиво,ластичен маншет за пристягане в кръста. Материал:100%полиестер. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна тениска** с подсилен врат, 100% памук 170 g/m².Цвят маскитовъчен зелено и кафяво.Размер от М до 4XL |
| 92 | кубинки | чф. | 0 |  |  | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Bakterbil стелка. Кубинките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 . |
| 93 | Мъжки костюм | К-кт | 0 |  |  | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.**Мъжкото сако** е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакото е средно сив или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя външни джобове и един вътрешен ,които да бъдат с капаци.Дължината на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Да има два броя шлиц. Сакото е с вталена кройка. **Мъжкият панталон** е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син.Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 95 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| **Обща стойност в лв. с ДДС:** | | | | | *…………………………………… (но не повече от 10250 лв. с ДДС)* | |

| **ОП Управление на общинските имоти** | | | | | | **Приложение 4** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Мярка** | **Броя** | **Ед. цена в лв. с ДДС** | **Обща стойност в лв. с ДДС** | **Технически изисквания към стоката** |
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 3 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. **Полугащеризон - д**а бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 2 | Работен костюм-ватиран | К-кт | 3 |  |  | **Работен костюм ватиран -**  Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил,обкантващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см,с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 1 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; **Туника**: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. **Панталон:** цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент. |
| 4 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.  Полугащеризон Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 5 | Ватиран костюм | бр. | 0 |  |  | Изработен от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят светло сив с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло сив пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сиви на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дулжина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава;в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придпособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. **Полугащеризон:** Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обкантващ джоба;голям трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговатят на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 6 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм** - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основен цвят маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Да отговаря на ЕN 13688. **Якето** има два долни големи джоба в основния цвят,външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро.Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/,който достига до ръкавните извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче.Колана етревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят . Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина, с изключение на плохите на гърба. **Полугащеризона** е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по eдин голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капаците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина. |
| 7 | Работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели. **Яке**:Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основия цвят, покрити с цял прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капаците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката,покрит с пластрон,започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета;ръкавите са прикачени,в основния цвят;завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите;ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.  **Полугащеризон**:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обкантващ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришито отделение за химикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста ; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав ипанталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 14 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с дълъг ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 15 | Летен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Полугащеризон да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 16 | Зимен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Ватиран полугащеризон,изработен от плат със състав 30% Памук / 70% Полиестер в черен цвят.Права кройка,два долни правоъгълни джоба ,един основен правоъгълен джоб на гърдите,закопчаващ се с черен пластмасов цип и два по-малки пришити върху него.Колана отпред,разделящ долната и горна част на изделието.Основното закопчаване е с черен пластмасов цип.Презрамките завършват с ластична част на гърба.Презрамките се закопчават и регулират посредством черни пластмасови катарами.Крачолите са прави,като ширината им се регулира в долната си част чрез черни пластмасови ципове.На десния крачол,от дясната страна на бедрото е пришит малък инструментален джоб.Ширината на полугащеризона се регулира чрез черни метални копчета,по 3 бр.от всяка страна и илици на хълбоците,както и чрез прошити в задната долна част на изделието ластици в областта на кръста.Между ластичните части са пришити 3 бр.гайки за поставяне на допълнителен колан при нужда.Презрамките и долната част на полугащеризона отзад са съединени чрез платка с формата на трапец.Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 17 | Гащеризон | бр. | 0 |  |  | Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчув, с качулка и дишащ гръб.Закопчаване с цип.Да отговаря на EN 14126 и EN 1149-1 или еквивалент |
| 18 | Туника | бр. | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 19 | Манта медицински сестри - здравен кабинет | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 20 | Манта/престилка - мъжка | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 21 | Зимна полушуба водозащитна | бр. | 0 |  |  | Зимна шуба – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342. |
| 22 | Престилка дамска | К-кт | 0 |  |  | Престилката с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 23 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Престилката с къс ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 24 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 25 | Шуба | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 26 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Червен с бяло райе |
| 27 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Син с бяло райе |
| 28 | Гумирани престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 29 | Защитна престилка PVC | бр. | 0 |  |  | Престилка от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |
| 30 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Ватиран елек Състав – 100 % полиестер и подплата от полар.Цвят - черен EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Якa тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предница два вътрашни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външен обемени джобове за телефони със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см.Долната част на елека завършва с два външни обемени джоба със съшщата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека заздравени с понтове. |
| 31 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове.  Елека да отговаря на EN 13688, EN 342 или еквивалент. |
| 32 | Лятно яке | бр. | 0 |  |  | Лятно яке ЕN 13688 Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. |
| 33 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 34 | Риза-дамска | бр. | 0 |  |  | Дамска риза със къс ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 35 | Сако | бр. | 0 |  |  | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 36 | Риза спортна | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 37 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 38 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон - да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво oт горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло сив пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илици и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седалищния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 39 | Панталон |  | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 40 | Тениска | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 41 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 0 |  |  | Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове. |
| 42 | Тениска с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 43 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 0 |  |  | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалент. |
| 44 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | **Ръкавици** - 5 пръста изработени от финно трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците да могат да се перат - минимум 5 цикъла. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да отговарят на EN 388 или еквивалент. |
| 45 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да са CAT III и да отговарят на EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 или еквивалент. |
| 46 | Ръкавици с пет пръста | бр. | 0 |  |  | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Да отговарят на EN 420 и EN388 или еквивалент |
| 47 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Да отговаря на EN 13688 или еквивалент |
| 48 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| 49 | Каска предпазна | бр. | 0 |  |  | Каска електро и удърнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама.Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, щитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS kорпус . Да отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалет. |
| 50 | Очила | бр. | 0 |  |  | Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочието , затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Да отговаря на Европейския стандарт:EN 166 или еквивалент. |
| 51 | Очила | бр. | 0 |  |  | очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки които да сменят лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 166 или еквивалент. |
| 52 | Антифони външни | бр. | 0 |  |  | пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните да е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 352-1 или еквивалент. |
| 53 | Дъждобран ПВЦ | бр. | 0 |  |  | Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Да отговаря на EN 343 или еквивалент |
| 54 | Обезопасителен колан | бр. | 0 |  |  | Сбруя изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презпамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Да отговаря на стандарт: EN 361 или еквивалент. |
| 55 | Шапка с козирка | бр. | 0 |  |  | Шапка лятна с козирка тип "беизболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколкта на шапката се коригира с лента тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната допълнителна лента за попиване на потта. |
| 56 | Зимна шапка | бр. | 0 |  |  | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |
| 57 | Медицински чехли/сабо/ | чф. | 0 |  |  | Половинки категорията S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща кат.SRC, износоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките да са с европейски произход. Да отговарят на EN 20345 или еквивалент. |
| 58 | Сабо бяло | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята.Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 59 | Сабо бяло - зимно | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с каишка.Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 60 | Работни чехли/летни | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 61 | Чехли работни/летни / | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 62 | Гумирани чехли | чф. | 0 |  |  | Тип галош - студоизолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Да отговаря на EN 344 или еквивалент |
| 63 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 64 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 65 | Обувки | чф. | 0 |  |  | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLARn и Bakterbil. Обувките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 или еквивалент . |
| 66 | Обувки дамски / мъжки | чф. | 3 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 67 | Обувки - предпазни | чф. | 0 |  |  | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило.Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 68 | Боти предпазни | чф. | 0 |  |  | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 69 | Обувки | чф. | 0 |  |  | работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични , с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Tип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водооттблъскваща, цвят черен. Eзик от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща потта,тип камбрел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт: EN 345 или еквивалент. |
| 70 | Ботуши PVC | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 71 | Гумени ботуши с подплата | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
|  | **УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО** |  |  |  |  |  |
| 72 | Яке зимно | бр. | 0 |  |  | **Зимнo яке** – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно /Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342 или еквивалент. |
| 73 | Яке лятно | бр. | 0 |  |  | **Яке** в спортна кройка софтшел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./**Цвят чер.** Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 74 | Риза с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 75 | Риза с дълъг ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 76 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 77 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 78 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 79 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 80 | Пола | бр. | 0 |  |  | **Дамската права пола** е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цепка тип шлиц.Цепката защитена от разпорване при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 81 | Пуловер | бр. | 0 |  |  | **Пуловер** с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилени лакти.Изработен от 70% акрил,30% вълна.**Цвят тъмносин**.Размери : XS-4XL |
| 82 | Обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 83 | Боти | чф. | 0 |  |  | **Боти зимни черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от акрилна подплата. Обувките да са с Европейски произход. |
| 84 | Шапка | бр. | 0 |  |  | **Шапка** плетена 100% акрил черна |
| 85 | Вратовръзка | бр. | 0 |  |  | **Вратовръзка черна** изработена от полиестер(жакард) |
| 86 | Ръкавици | чф. | 0 |  |  | **Ръкавици** от естествена агнешка кожа с полиестерна подплата.Размери от 6 до 10 |
| 87 | Комуфлажен костюм | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна шуба** с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката.  **Комуфлажен панталон с подплата** с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви.Цвят маскировъчен зелено и кафяво.Материал:67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 88 | Комуфлажна риза | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба**. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m², . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажен панталон | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажен панталон летен** с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m². Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажно яке | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажно яке** водо и ветро устойчиво,ластичен маншет за пристягане в кръста. Материал:100%полиестер. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна тениска** с подсилен врат, 100% памук 170 g/m².Цвят маскитовъчен зелено и кафяво.Размер от М до 4XL |
| 92 | кубинки | чф. | 0 |  |  | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Bakterbil стелка. Кубинките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 . |
| 93 | Мъжки костюм | К-кт | 0 |  |  | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.**Мъжкото сако** е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакото е средно сив или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя външни джобове и един вътрешен ,които да бъдат с капаци.Дължината на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Да има два броя шлиц. Сакото е с вталена кройка. **Мъжкият панталон** е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син.Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 95 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| **Обща стойност в лв. с ДДС:** | | | | | | *…………………………………… (но не повече от 600 лв. с ДДС)* |

| **ОП Паркстрой - Русе** | | | | | | **Приложение 5** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Мярка** | **Броя** | **Ед. цена в лв. с ДДС** | **Обща стойност в лв. с ДДС** | **Технически изисквания към стоката** |
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. **Полугащеризон - д**а бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 2 | Работен костюм-ватиран | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм ватиран -**  Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил,обкантващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см,с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; **Туника**: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. **Панталон:** цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент. |
| 4 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.  Полугащеризон Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 5 | Ватиран костюм | бр. | 0 |  |  | Изработен от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят светло сив с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло сив пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сиви на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дулжина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава;в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придпособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. **Полугащеризон:** Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обкантващ джоба;голям трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговатят на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 6 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 72 |  |  | **Работен костюм** - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основен цвят маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Да отговаря на ЕN 13688. **Якето** има два долни големи джоба в основния цвят,външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро.Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/,който достига до ръкавните извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче.Колана етревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят . Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина, с изключение на плохите на гърба. **Полугащеризона** е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по eдин голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капаците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина. |
| 7 | Работно яке с полугащеризон | К-кт | 36 |  |  | Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели. **Яке**:Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основия цвят, покрити с цял прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капаците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката,покрит с пластрон,започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета;ръкавите са прикачени,в основния цвят;завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите;ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.  **Полугащеризон**:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обкантващ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришито отделение за химикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста ; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав ипанталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 14 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с дълъг ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 15 | Летен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Полугащеризон да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 16 | Зимен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Ватиран полугащеризон,изработен от плат със състав 30% Памук / 70% Полиестер в черен цвят.Права кройка,два долни правоъгълни джоба ,един основен правоъгълен джоб на гърдите,закопчаващ се с черен пластмасов цип и два по-малки пришити върху него.Колана отпред,разделящ долната и горна част на изделието.Основното закопчаване е с черен пластмасов цип.Презрамките завършват с ластична част на гърба.Презрамките се закопчават и регулират посредством черни пластмасови катарами.Крачолите са прави,като ширината им се регулира в долната си част чрез черни пластмасови ципове.На десния крачол,от дясната страна на бедрото е пришит малък инструментален джоб.Ширината на полугащеризона се регулира чрез черни метални копчета,по 3 бр.от всяка страна и илици на хълбоците,както и чрез прошити в задната долна част на изделието ластици в областта на кръста.Между ластичните части са пришити 3 бр.гайки за поставяне на допълнителен колан при нужда.Презрамките и долната част на полугащеризона отзад са съединени чрез платка с формата на трапец.Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 17 | Гащеризон | бр. | 30 |  |  | Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчув, с качулка и дишащ гръб.Закопчаване с цип.Да отговаря на EN 14126 и EN 1149-1 или еквивалент |
| 18 | Туника | бр. | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 19 | Манта медицински сестри - здравен кабинет | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 20 | Манта/престилка - мъжка | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 21 | Зимна полушуба водозащитна | бр. | 0 |  |  | Зимна шуба – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342. |
| 22 | Престилка дамска | К-кт | 0 |  |  | Престилката с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 23 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Престилката с къс ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 24 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 25 | Шуба | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 26 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Червен с бяло райе |
| 27 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Син с бяло райе |
| 28 | Гумирани престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 29 | Защитна престилка PVC | бр. | 0 |  |  | Престилка от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |
| 30 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Ватиран елек Състав – 100 % полиестер и подплата от полар.Цвят - черен EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Якa тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предница два вътрашни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външен обемени джобове за телефони със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см.Долната част на елека завършва с два външни обемени джоба със съшщата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека заздравени с понтове. |
| 31 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове.  Елека да отговаря на EN 13688, EN 342 или еквивалент. |
| 32 | Лятно яке | бр. | 0 |  |  | Лятно яке ЕN 13688 Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. |
| 33 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 34 | Риза-дамска | бр. | 0 |  |  | Дамска риза със къс ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 35 | Сако | бр. | 0 |  |  | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 36 | Риза спортна | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 37 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 38 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон - да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво oт горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло сив пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илици и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седалищния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 39 | Панталон |  | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 40 | Тениска | бр. | 144 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 41 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 0 |  |  | Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове. |
| 42 | Тениска с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 43 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 0 |  |  | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалент. |
| 44 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | **Ръкавици** - 5 пръста изработени от финно трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците да могат да се перат - минимум 5 цикъла. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да отговарят на EN 388 или еквивалент. |
| 45 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да са CAT III и да отговарят на EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 или еквивалент. |
| 46 | Ръкавици с пет пръста | бр. | 900 |  |  | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Да отговарят на EN 420 и EN388 или еквивалент |
| 47 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Да отговаря на EN 13688 или еквивалент |
| 48 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| 49 | Каска предпазна | бр. | 0 |  |  | Каска електро и удърнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама.Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, щитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS kорпус . Да отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалет. |
| 50 | Очила | бр. | 0 |  |  | Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочието , затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Да отговаря на Европейския стандарт:EN 166 или еквивалент. |
| 51 | Очила | бр. | 50 |  |  | очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки които да сменят лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 166 или еквивалент. |
| 52 | Антифони външни | бр. | 20 |  |  | пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните да е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 352-1 или еквивалент. |
| 53 | Дъждобран ПВЦ | бр. | 0 |  |  | Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Да отговаря на EN 343 или еквивалент |
| 54 | Обезопасителен колан | бр. | 4 |  |  | Сбруя изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презпамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Да отговаря на стандарт: EN 361 или еквивалент. |
| 55 | Шапка с козирка | бр. | 72 |  |  | Шапка лятна с козирка тип "беизболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколкта на шапката се коригира с лента тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната допълнителна лента за попиване на потта. |
| 56 | Зимна шапка | бр. | 36 |  |  | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |
| 57 | Медицински чехли/сабо/ | чф. | 0 |  |  | Половинки категорията S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща кат.SRC, износоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките да са с европейски произход. Да отговарят на EN 20345 или еквивалент. |
| 58 | Сабо бяло | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята.Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 59 | Сабо бяло - зимно | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с каишка.Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 60 | Работни чехли/летни | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 61 | Чехли работни/летни / | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 62 | Гумирани чехли | чф. | 0 |  |  | Тип галош - студоизолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Да отговаря на EN 344 или еквивалент |
| 63 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 64 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 65 | Обувки | чф. | 0 |  |  | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLARn и Bakterbil. Обувките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 или еквивалент . |
| 66 | Обувки дамски / мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 67 | Обувки - предпазни | чф. | 0 |  |  | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило.Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 68 | Боти предпазни | чф. | 0 |  |  | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 69 | Обувки | чф. | 72 |  |  | работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични , с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Tип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водооттблъскваща, цвят черен. Eзик от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща потта,тип камбрел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт: EN 345 или еквивалент. |
| 70 | Ботуши PVC | чф. | 30 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 71 | Гумени ботуши с подплата | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
|  | **УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО** |  |  |  |  |  |
| 72 | Яке зимно | бр. | 0 |  |  | **Зимнo яке** – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно /Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342 или еквивалент. |
| 73 | Яке лятно | бр. | 0 |  |  | **Яке** в спортна кройка софтшел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./**Цвят чер.** Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 74 | Риза с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 75 | Риза с дълъг ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 76 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 77 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 78 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 79 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 80 | Пола | бр. | 0 |  |  | **Дамската права пола** е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цепка тип шлиц.Цепката защитена от разпорване при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 81 | Пуловер | бр. | 0 |  |  | **Пуловер** с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилени лакти.Изработен от 70% акрил,30% вълна.**Цвят тъмносин**.Размери : XS-4XL |
| 82 | Обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 83 | Боти | чф. | 0 |  |  | **Боти зимни черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от акрилна подплата. Обувките да са с Европейски произход. |
| 84 | Шапка | бр. | 0 |  |  | **Шапка** плетена 100% акрил черна |
| 85 | Вратовръзка | бр. | 0 |  |  | **Вратовръзка черна** изработена от полиестер(жакард) |
| 86 | Ръкавици | чф. | 0 |  |  | **Ръкавици** от естествена агнешка кожа с полиестерна подплата.Размери от 6 до 10 |
| 87 | Комуфлажен костюм | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна шуба** с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката.  **Комуфлажен панталон с подплата** с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви.Цвят маскировъчен зелено и кафяво.Материал:67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 88 | Комуфлажна риза | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба**. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m², . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажен панталон | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажен панталон летен** с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m². Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажно яке | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажно яке** водо и ветро устойчиво,ластичен маншет за пристягане в кръста. Материал:100%полиестер. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна тениска** с подсилен врат, 100% памук 170 g/m².Цвят маскитовъчен зелено и кафяво.Размер от М до 4XL |
| 92 | кубинки | чф. | 0 |  |  | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Bakterbil стелка. Кубинките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 . |
| 93 | Мъжки костюм | К-кт | 0 |  |  | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.**Мъжкото сако** е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакото е средно сив или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя външни джобове и един вътрешен ,които да бъдат с капаци.Дължината на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Да има два броя шлиц. Сакото е с вталена кройка. **Мъжкият панталон** е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син.Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 95 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| **Обща стойност в лв. с ДДС:** | | | | | | *……………………………. (но не повече от 17214 лв. с ДДС)* |

| **ДЯ, ДМК и МОО** | | | | | | **Приложение 6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Мярка** | **Броя** | **Ед. цена в лв. с ДДС** | **Обща стойност в лв. с ДДС** | **Технически изисквания към стоката** |
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 23 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. **Полугащеризон - д**а бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 2 | Работен костюм-ватиран | К-кт | 6 |  |  | **Работен костюм ватиран -**  Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил,обкантващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см,с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 1222 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; **Туника**: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. **Панталон:** цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент. |
| 4 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.  Полугащеризон Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 5 | Ватиран костюм | бр. | 0 |  |  | Изработен от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят светло сив с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло сив пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сиви на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дулжина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава;в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придпособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. **Полугащеризон:** Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обкантващ джоба;голям трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговатят на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 6 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм** - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основен цвят маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Да отговаря на ЕN 13688. **Якето** има два долни големи джоба в основния цвят,външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро.Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/,който достига до ръкавните извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче.Колана етревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят . Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина, с изключение на плохите на гърба. **Полугащеризона** е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по eдин голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капаците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина. |
| 7 | Работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели. **Яке**:Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основия цвят, покрити с цял прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капаците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката,покрит с пластрон,започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета;ръкавите са прикачени,в основния цвят;завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите;ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.  **Полугащеризон**:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обкантващ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришито отделение за химикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста ; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав ипанталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 14 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с дълъг ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 15 | Летен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Полугащеризон да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 16 | Зимен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Ватиран полугащеризон,изработен от плат със състав 30% Памук / 70% Полиестер в черен цвят.Права кройка,два долни правоъгълни джоба ,един основен правоъгълен джоб на гърдите,закопчаващ се с черен пластмасов цип и два по-малки пришити върху него.Колана отпред,разделящ долната и горна част на изделието.Основното закопчаване е с черен пластмасов цип.Презрамките завършват с ластична част на гърба.Презрамките се закопчават и регулират посредством черни пластмасови катарами.Крачолите са прави,като ширината им се регулира в долната си част чрез черни пластмасови ципове.На десния крачол,от дясната страна на бедрото е пришит малък инструментален джоб.Ширината на полугащеризона се регулира чрез черни метални копчета,по 3 бр.от всяка страна и илици на хълбоците,както и чрез прошити в задната долна част на изделието ластици в областта на кръста.Между ластичните части са пришити 3 бр.гайки за поставяне на допълнителен колан при нужда.Презрамките и долната част на полугащеризона отзад са съединени чрез платка с формата на трапец.Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 17 | Гащеризон | бр. | 0 |  |  | Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчув, с качулка и дишащ гръб.Закопчаване с цип.Да отговаря на EN 14126 и EN 1149-1 или еквивалент |
| 18 | Туника | бр. | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 19 | Манта медицински сестри - здравен кабинет | бр. | 93 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 20 | Манта/престилка - мъжка | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 21 | Зимна полушуба водозащитна | бр. | 0 |  |  | Зимна шуба – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342. |
| 22 | Престилка дамска | К-кт | 0 |  |  | Престилката с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 23 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Престилката с къс ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 24 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 25 | Шуба | бр. | 1 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 26 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Червен с бяло райе |
| 27 | Предни престилки | бр. | 214 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Син с бяло райе |
| 28 | Гумирани престилки | бр. | 16 |  |  | Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 29 | Защитна престилка PVC | бр. | 0 |  |  | Престилка от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |
| 30 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Ватиран елек Състав – 100 % полиестер и подплата от полар.Цвят - черен EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Якa тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предница два вътрашни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външен обемени джобове за телефони със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см.Долната част на елека завършва с два външни обемени джоба със съшщата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека заздравени с понтове. |
| 31 | Ватиран елек | бр. | 330 |  |  | Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове.  Елека да отговаря на EN 13688, EN 342 или еквивалент. |
| 32 | Лятно яке | бр. | 0 |  |  | Лятно яке ЕN 13688 Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. |
| 33 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 34 | Риза-дамска | бр. | 0 |  |  | Дамска риза със къс ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 35 | Сако | бр. | 0 |  |  | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 36 | Риза спортна | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 37 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 38 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон - да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво oт горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло сив пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илици и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седалищния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 39 | Панталон |  | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 40 | Тениска | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 41 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 0 |  |  | Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове. |
| 42 | Тениска с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 43 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 0 |  |  | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалент. |
| 44 | Работни ръкавици | бр. | 12 |  |  | **Ръкавици** - 5 пръста изработени от финно трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците да могат да се перат - минимум 5 цикъла. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да отговарят на EN 388 или еквивалент. |
| 45 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да са CAT III и да отговарят на EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 или еквивалент. |
| 46 | Ръкавици с пет пръста | бр. | 0 |  |  | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Да отговарят на EN 420 и EN388 или еквивалент |
| 47 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Да отговаря на EN 13688 или еквивалент |
| 48 | Боне | бр. | 80 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| 49 | Каска предпазна | бр. | 0 |  |  | Каска електро и удърнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама.Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, щитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS kорпус . Да отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалет. |
| 50 | Очила | бр. | 0 |  |  | Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочието , затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Да отговаря на Европейския стандарт:EN 166 или еквивалент. |
| 51 | Очила | бр. | 0 |  |  | очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки които да сменят лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 166 или еквивалент. |
| 52 | Антифони външни | бр. | 0 |  |  | пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните да е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 352-1 или еквивалент. |
| 53 | Дъждобран ПВЦ | бр. | 0 |  |  | Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Да отговаря на EN 343 или еквивалент |
| 54 | Обезопасителен колан | бр. | 0 |  |  | Сбруя изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презпамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Да отговаря на стандарт: EN 361 или еквивалент. |
| 55 | Шапка с козирка | бр. | 0 |  |  | Шапка лятна с козирка тип "беизболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколкта на шапката се коригира с лента тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната допълнителна лента за попиване на потта. |
| 56 | Зимна шапка | бр. | 0 |  |  | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |
| 57 | Медицински чехли/сабо/ | чф. | 0 |  |  | Половинки категорията S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща кат.SRC, износоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките да са с европейски произход. Да отговарят на EN 20345 или еквивалент. |
| 58 | Сабо бяло | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята.Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 59 | Сабо бяло - зимно | чф. | 336 |  |  | Сабо цвят бял, с каишка.Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 60 | Работни чехли/летни | чф. | 672 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 61 | Чехли работни/летни / | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 62 | Гумирани чехли | чф. | 16 |  |  | Тип галош - студоизолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Да отговаря на EN 344 или еквивалент |
| 63 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 64 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 65 | Обувки | чф. | 0 |  |  | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLARn и Bakterbil. Обувките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 или еквивалент . |
| 66 | Обувки дамски / мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 67 | Обувки - предпазни | чф. | 17 |  |  | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило.Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 68 | Боти предпазни | чф. | 0 |  |  | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 69 | Обувки | чф. | 0 |  |  | работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични , с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Tип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водооттблъскваща, цвят черен. Eзик от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща потта,тип камбрел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт: EN 345 или еквивалент. |
| 70 | Ботуши PVC | чф. | 16 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 71 | Гумени ботуши с подплата | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
|  | **УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО** |  |  |  |  |  |
| 72 | Яке зимно | бр. | 0 |  |  | **Зимнo яке** – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно /Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342 или еквивалент. |
| 73 | Яке лятно | бр. | 0 |  |  | **Яке** в спортна кройка софтшел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./**Цвят чер.** Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 74 | Риза с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 75 | Риза с дълъг ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 76 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 77 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 78 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 79 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 80 | Пола | бр. | 0 |  |  | **Дамската права пола** е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цепка тип шлиц.Цепката защитена от разпорване при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 81 | Пуловер | бр. | 0 |  |  | **Пуловер** с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилени лакти.Изработен от 70% акрил,30% вълна.**Цвят тъмносин**.Размери : XS-4XL |
| 82 | Обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 83 | Боти | чф. | 0 |  |  | **Боти зимни черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от акрилна подплата. Обувките да са с Европейски произход. |
| 84 | Шапка | бр. | 0 |  |  | **Шапка** плетена 100% акрил черна |
| 85 | Вратовръзка | бр. | 0 |  |  | **Вратовръзка черна** изработена от полиестер(жакард) |
| 86 | Ръкавици | чф. | 0 |  |  | **Ръкавици** от естествена агнешка кожа с полиестерна подплата.Размери от 6 до 10 |
| 87 | Комуфлажен костюм | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна шуба** с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката.  **Комуфлажен панталон с подплата** с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви.Цвят маскировъчен зелено и кафяво.Материал:67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 88 | Комуфлажна риза | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба**. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m², . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажен панталон | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажен панталон летен** с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m². Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажно яке | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажно яке** водо и ветро устойчиво,ластичен маншет за пристягане в кръста. Материал:100%полиестер. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна тениска** с подсилен врат, 100% памук 170 g/m².Цвят маскитовъчен зелено и кафяво.Размер от М до 4XL |
| 92 | кубинки | чф. | 0 |  |  | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Bakterbil стелка. Кубинките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 . |
| 93 | Мъжки костюм | К-кт | 0 |  |  | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.**Мъжкото сако** е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакото е средно сив или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя външни джобове и един вътрешен ,които да бъдат с капаци.Дължината на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Да има два броя шлиц. Сакото е с вталена кройка. **Мъжкият панталон** е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син.Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 95 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| **Обща стойност в лв. с ДДС:** | | | | | | *……………………………. (но не повече от 71218 лв. с ДДС)* |

| **ДСХ Възраждане, ДВД Приста, ДВХ Милосърдие** | | | | | | **Приложение 7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Мярка** | **Броя** | **Ед. цена в лв. с ДДС** | **Обща стойност в лв. с ДДС** | **Технически изисквания към стоката** |
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 10 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. **Полугащеризон - д**а бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 2 | Работен костюм-ватиран | К-кт | 20 |  |  | **Работен костюм ватиран -**  Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил,обкантващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см,с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 132 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; **Туника**: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. **Панталон:** цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент. |
| 4 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.  Полугащеризон Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 5 | Ватиран костюм | бр. | 0 |  |  | Изработен от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят светло сив с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло сив пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сиви на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дулжина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава;в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придпособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. **Полугащеризон:** Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обкантващ джоба;голям трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговатят на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 6 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм** - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основен цвят маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Да отговаря на ЕN 13688. **Якето** има два долни големи джоба в основния цвят,външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро.Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/,който достига до ръкавните извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче.Колана етревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят . Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина, с изключение на плохите на гърба. **Полугащеризона** е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по eдин голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капаците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина. |
| 7 | Работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели. **Яке**:Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основия цвят, покрити с цял прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капаците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката,покрит с пластрон,започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета;ръкавите са прикачени,в основния цвят;завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите;ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.  **Полугащеризон**:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обкантващ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришито отделение за химикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста ; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав ипанталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 108 |  |  | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 100 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 14 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 100 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с дълъг ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 15 | Летен гащеризон | бр. | 4 |  |  | Полугащеризон да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 16 | Зимен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Ватиран полугащеризон,изработен от плат със състав 30% Памук / 70% Полиестер в черен цвят.Права кройка,два долни правоъгълни джоба ,един основен правоъгълен джоб на гърдите,закопчаващ се с черен пластмасов цип и два по-малки пришити върху него.Колана отпред,разделящ долната и горна част на изделието.Основното закопчаване е с черен пластмасов цип.Презрамките завършват с ластична част на гърба.Презрамките се закопчават и регулират посредством черни пластмасови катарами.Крачолите са прави,като ширината им се регулира в долната си част чрез черни пластмасови ципове.На десния крачол,от дясната страна на бедрото е пришит малък инструментален джоб.Ширината на полугащеризона се регулира чрез черни метални копчета,по 3 бр.от всяка страна и илици на хълбоците,както и чрез прошити в задната долна част на изделието ластици в областта на кръста.Между ластичните части са пришити 3 бр.гайки за поставяне на допълнителен колан при нужда.Презрамките и долната част на полугащеризона отзад са съединени чрез платка с формата на трапец.Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 17 | Гащеризон | бр. | 0 |  |  | Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчув, с качулка и дишащ гръб.Закопчаване с цип.Да отговаря на EN 14126 и EN 1149-1 или еквивалент |
| 18 | Туника | бр. | 52 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 19 | Манта медицински сестри - здравен кабинет | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 20 | Манта/престилка - мъжка | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 21 | Зимна полушуба водозащитна | бр. | 2 |  |  | Зимна шуба – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342. |
| 22 | Престилка дамска | К-кт | 4 |  |  | Престилката с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 23 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Престилката с къс ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 24 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 25 | Шуба | бр. | 26 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 26 | Предни престилки | бр. | 72 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Червен с бяло райе |
| 27 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Син с бяло райе |
| 28 | Гумирани престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 29 | Защитна престилка PVC | бр. | 62 |  |  | Престилка от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |
| 30 | Ватиран елек | бр. | 100 |  |  | Ватиран елек Състав – 100 % полиестер и подплата от полар.Цвят - черен EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Якa тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предница два вътрашни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външен обемени джобове за телефони със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см.Долната част на елека завършва с два външни обемени джоба със съшщата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека заздравени с понтове. |
| 31 | Ватиран елек | бр. | 162 |  |  | Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове.  Елека да отговаря на EN 13688, EN 342 или еквивалент. |
| 32 | Лятно яке | бр. | 0 |  |  | Лятно яке ЕN 13688 Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. |
| 33 | Риза | бр. | 84 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 34 | Риза-дамска | бр. | 16 |  |  | Дамска риза със къс ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 35 | Сако | бр. | 0 |  |  | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 36 | Риза спортна | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 37 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 38 | Панталон | бр. | 112 |  |  | Панталон - да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво oт горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло сив пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илици и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седалищния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 39 | Панталон |  | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 40 | Тениска | бр. | 20 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 41 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 42 |  |  | Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове. |
| 42 | Тениска с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 43 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 0 |  |  | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалент. |
| 44 | Работни ръкавици | бр. | 8 |  |  | **Ръкавици** - 5 пръста изработени от финно трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците да могат да се перат - минимум 5 цикъла. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да отговарят на EN 388 или еквивалент. |
| 45 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да са CAT III и да отговарят на EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 или еквивалент. |
| 46 | Ръкавици с пет пръста | бр. | 0 |  |  | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Да отговарят на EN 420 и EN388 или еквивалент |
| 47 | Боне | бр. | 16 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Да отговаря на EN 13688 или еквивалент |
| 48 | Боне | бр. | 74 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| 49 | Каска предпазна | бр. | 0 |  |  | Каска електро и удърнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама.Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, щитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS kорпус . Да отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалет. |
| 50 | Очила | бр. | 4 |  |  | Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочието , затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Да отговаря на Европейския стандарт:EN 166 или еквивалент. |
| 51 | Очила | бр. | 0 |  |  | очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки които да сменят лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 166 или еквивалент. |
| 52 | Антифони външни | бр. | 0 |  |  | пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните да е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 352-1 или еквивалент. |
| 53 | Дъждобран ПВЦ | бр. | 0 |  |  | Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Да отговаря на EN 343 или еквивалент |
| 54 | Обезопасителен колан | бр. | 0 |  |  | Сбруя изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презпамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Да отговаря на стандарт: EN 361 или еквивалент. |
| 55 | Шапка с козирка | бр. | 0 |  |  | Шапка лятна с козирка тип "беизболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколкта на шапката се коригира с лента тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната допълнителна лента за попиване на потта. |
| 56 | Зимна шапка | бр. | 0 |  |  | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |
| 57 | Медицински чехли/сабо/ | чф. | 62 |  |  | Половинки категорията S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща кат.SRC, износоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките да са с европейски произход. Да отговарят на EN 20345 или еквивалент. |
| 58 | Сабо бяло | чф. | 316 |  |  | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята.Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 59 | Сабо бяло - зимно | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с каишка.Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 60 | Работни чехли/летни | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 61 | Чехли работни/летни / | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 62 | Гумирани чехли | чф. | 0 |  |  | Тип галош - студоизолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Да отговаря на EN 344 или еквивалент |
| 63 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 32 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 64 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 65 | Обувки | чф. | 0 |  |  | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLARn и Bakterbil. Обувките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 или еквивалент . |
| 66 | Обувки дамски / мъжки | чф. | 138 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 67 | Обувки - предпазни | чф. | 14 |  |  | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило.Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 68 | Боти предпазни | чф. | 0 |  |  | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 69 | Обувки | чф. | 0 |  |  | работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични , с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Tип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водооттблъскваща, цвят черен. Eзик от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща потта,тип камбрел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт: EN 345 или еквивалент. |
| 70 | Ботуши PVC | чф. | 12 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 71 | Гумени ботуши с подплата | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
|  | **УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО** |  |  |  |  |  |
| 72 | Яке зимно | бр. | 0 |  |  | **Зимнo яке** – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно /Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342 или еквивалент. |
| 73 | Яке лятно | бр. | 0 |  |  | **Яке** в спортна кройка софтшел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./**Цвят чер.** Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 74 | Риза с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 75 | Риза с дълъг ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 76 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 77 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 78 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 79 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 80 | Пола | бр. | 0 |  |  | **Дамската права пола** е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цепка тип шлиц.Цепката защитена от разпорване при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 81 | Пуловер | бр. | 0 |  |  | **Пуловер** с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилени лакти.Изработен от 70% акрил,30% вълна.**Цвят тъмносин**.Размери : XS-4XL |
| 82 | Обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 83 | Боти | чф. | 0 |  |  | **Боти зимни черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от акрилна подплата. Обувките да са с Европейски произход. |
| 84 | Шапка | бр. | 0 |  |  | **Шапка** плетена 100% акрил черна |
| 85 | Вратовръзка | бр. | 0 |  |  | **Вратовръзка черна** изработена от полиестер(жакард) |
| 86 | Ръкавици | чф. | 0 |  |  | **Ръкавици** от естествена агнешка кожа с полиестерна подплата.Размери от 6 до 10 |
| 87 | Комуфлажен костюм | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна шуба** с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката.  **Комуфлажен панталон с подплата** с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви.Цвят маскировъчен зелено и кафяво.Материал:67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 88 | Комуфлажна риза | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба**. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m², . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажен панталон | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажен панталон летен** с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m². Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажно яке | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажно яке** водо и ветро устойчиво,ластичен маншет за пристягане в кръста. Материал:100%полиестер. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна тениска** с подсилен врат, 100% памук 170 g/m².Цвят маскитовъчен зелено и кафяво.Размер от М до 4XL |
| 92 | кубинки | чф. | 0 |  |  | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Bakterbil стелка. Кубинките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 . |
| 93 | Мъжки костюм | К-кт | 0 |  |  | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.**Мъжкото сако** е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакото е средно сив или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя външни джобове и един вътрешен ,които да бъдат с капаци.Дължината на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Да има два броя шлиц. Сакото е с вталена кройка. **Мъжкият панталон** е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син.Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 95 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| **Обща стойност в лв. с ДДС:** | | | | | | *……………………… (но не повече от 51358 лв. с ДДС)* |

| **Община Русе** | | | | | | **Приложение 8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Мярка** | **Броя** | **Ед. цена в лв. с ДДС** | **Обща стойност в лв. с ДДС** | **Технически изисквания към стоката** |
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. **Полугащеризон - д**а бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 2 | Работен костюм-ватиран | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм ватиран -**  Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил,обкантващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см,с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 22 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; **Туника**: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. **Панталон:** цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент. |
| 4 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.  Полугащеризон Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 5 | Ватиран костюм | бр. | 0 |  |  | Изработен от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят светло сив с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло сив пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сиви на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дулжина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава;в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придпособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. **Полугащеризон:** Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обкантващ джоба;голям трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговатят на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 6 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм** - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основен цвят маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Да отговаря на ЕN 13688. **Якето** има два долни големи джоба в основния цвят,външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро.Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/,който достига до ръкавните извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче.Колана етревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят . Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина, с изключение на плохите на гърба. **Полугащеризона** е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по eдин голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капаците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина. |
| 7 | Работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели. **Яке**:Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основия цвят, покрити с цял прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капаците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката,покрит с пластрон,започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета;ръкавите са прикачени,в основния цвят;завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите;ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.  **Полугащеризон**:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обкантващ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришито отделение за химикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста ; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав ипанталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 11 |  |  | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 14 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с дълъг ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 15 | Летен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Полугащеризон да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 16 | Зимен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Ватиран полугащеризон,изработен от плат със състав 30% Памук / 70% Полиестер в черен цвят.Права кройка,два долни правоъгълни джоба ,един основен правоъгълен джоб на гърдите,закопчаващ се с черен пластмасов цип и два по-малки пришити върху него.Колана отпред,разделящ долната и горна част на изделието.Основното закопчаване е с черен пластмасов цип.Презрамките завършват с ластична част на гърба.Презрамките се закопчават и регулират посредством черни пластмасови катарами.Крачолите са прави,като ширината им се регулира в долната си част чрез черни пластмасови ципове.На десния крачол,от дясната страна на бедрото е пришит малък инструментален джоб.Ширината на полугащеризона се регулира чрез черни метални копчета,по 3 бр.от всяка страна и илици на хълбоците,както и чрез прошити в задната долна част на изделието ластици в областта на кръста.Между ластичните части са пришити 3 бр.гайки за поставяне на допълнителен колан при нужда.Презрамките и долната част на полугащеризона отзад са съединени чрез платка с формата на трапец.Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 17 | Гащеризон | бр. | 0 |  |  | Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчув, с качулка и дишащ гръб.Закопчаване с цип.Да отговаря на EN 14126 и EN 1149-1 или еквивалент |
| 18 | Туника | бр. | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 19 | Манта медицински сестри - здравен кабинет | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 20 | Манта/престилка - мъжка | бр. | 4 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 21 | Зимна полушуба водозащитна | бр. | 0 |  |  | Зимна шуба – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342. |
| 22 | Престилка дамска | К-кт | 0 |  |  | Престилката с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 23 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Престилката с къс ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 24 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 25 | Шуба | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 26 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Червен с бяло райе |
| 27 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Син с бяло райе |
| 28 | Гумирани престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 29 | Защитна престилка PVC | бр. | 0 |  |  | Престилка от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |
| 30 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Ватиран елек Състав – 100 % полиестер и подплата от полар.Цвят - черен EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Якa тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предница два вътрашни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външен обемени джобове за телефони със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см.Долната част на елека завършва с два външни обемени джоба със съшщата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека заздравени с понтове. |
| 31 | Ватиран елек | бр. | 13 |  |  | Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове.  Елека да отговаря на EN 13688, EN 342 или еквивалент. |
| 32 | Лятно яке | бр. | 0 |  |  | Лятно яке ЕN 13688 Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. |
| 33 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 34 | Риза-дамска | бр. | 0 |  |  | Дамска риза със къс ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 35 | Сако | бр. | 0 |  |  | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 36 | Риза спортна | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 37 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 38 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон - да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво oт горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло сив пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илици и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седалищния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 39 | Панталон |  | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 40 | Тениска | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 41 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 0 |  |  | Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове. |
| 42 | Тениска с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 43 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 0 |  |  | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалент. |
| 44 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | **Ръкавици** - 5 пръста изработени от финно трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците да могат да се перат - минимум 5 цикъла. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да отговарят на EN 388 или еквивалент. |
| 45 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да са CAT III и да отговарят на EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 или еквивалент. |
| 46 | Ръкавици с пет пръста | бр. | 0 |  |  | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Да отговарят на EN 420 и EN388 или еквивалент |
| 47 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Да отговаря на EN 13688 или еквивалент |
| 48 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| 49 | Каска предпазна | бр. | 0 |  |  | Каска електро и удърнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама.Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, щитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS kорпус . Да отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалет. |
| 50 | Очила | бр. | 0 |  |  | Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочието , затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Да отговаря на Европейския стандарт:EN 166 или еквивалент. |
| 51 | Очила | бр. | 0 |  |  | очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки които да сменят лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 166 или еквивалент. |
| 52 | Антифони външни | бр. | 0 |  |  | пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните да е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 352-1 или еквивалент. |
| 53 | Дъждобран ПВЦ | бр. | 0 |  |  | Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Да отговаря на EN 343 или еквивалент |
| 54 | Обезопасителен колан | бр. | 0 |  |  | Сбруя изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презпамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Да отговаря на стандарт: EN 361 или еквивалент. |
| 55 | Шапка с козирка | бр. | 0 |  |  | Шапка лятна с козирка тип "беизболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколкта на шапката се коригира с лента тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната допълнителна лента за попиване на потта. |
| 56 | Зимна шапка | бр. | 0 |  |  | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |
| 57 | Медицински чехли/сабо/ | чф. | 0 |  |  | Половинки категорията S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща кат.SRC, износоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките да са с европейски произход. Да отговарят на EN 20345 или еквивалент. |
| 58 | Сабо бяло | чф. | 22 |  |  | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята.Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 59 | Сабо бяло - зимно | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с каишка.Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 60 | Работни чехли/летни | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 61 | Чехли работни/летни / | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 62 | Гумирани чехли | чф. | 0 |  |  | Тип галош - студоизолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Да отговаря на EN 344 или еквивалент |
| 63 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 64 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 65 | Обувки | чф. | 0 |  |  | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLARn и Bakterbil. Обувките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 или еквивалент . |
| 66 | Обувки дамски / мъжки | чф. | 2 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 67 | Обувки - предпазни | чф. | 0 |  |  | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило.Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 68 | Боти предпазни | чф. | 0 |  |  | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 69 | Обувки | чф. | 0 |  |  | работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични , с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Tип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водооттблъскваща, цвят черен. Eзик от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща потта,тип камбрел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт: EN 345 или еквивалент. |
| 70 | Ботуши PVC | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 71 | Гумени ботуши с подплата | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
|  | **УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО** |  |  |  |  |  |
| 72 | Яке зимно | бр. | 0 |  |  | **Зимнo яке** – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно /Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342 или еквивалент. |
| 73 | Яке лятно | бр. | 0 |  |  | **Яке** в спортна кройка софтшел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./**Цвят чер.** Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 74 | Риза с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 75 | Риза с дълъг ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 76 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 77 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 78 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 79 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 80 | Пола | бр. | 0 |  |  | **Дамската права пола** е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цепка тип шлиц.Цепката защитена от разпорване при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 81 | Пуловер | бр. | 0 |  |  | **Пуловер** с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилени лакти.Изработен от 70% акрил,30% вълна.**Цвят тъмносин**.Размери : XS-4XL |
| 82 | Обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 83 | Боти | чф. | 0 |  |  | **Боти зимни черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от акрилна подплата. Обувките да са с Европейски произход. |
| 84 | Шапка | бр. | 0 |  |  | **Шапка** плетена 100% акрил черна |
| 85 | Вратовръзка | бр. | 0 |  |  | **Вратовръзка черна** изработена от полиестер(жакард) |
| 86 | Ръкавици | чф. | 0 |  |  | **Ръкавици** от естествена агнешка кожа с полиестерна подплата.Размери от 6 до 10 |
| 87 | Комуфлажен костюм | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна шуба** с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката.  **Комуфлажен панталон с подплата** с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви.Цвят маскировъчен зелено и кафяво.Материал:67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 88 | Комуфлажна риза | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба**. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m², . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажен панталон | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажен панталон летен** с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m². Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажно яке | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажно яке** водо и ветро устойчиво,ластичен маншет за пристягане в кръста. Материал:100%полиестер. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна тениска** с подсилен врат, 100% памук 170 g/m².Цвят маскитовъчен зелено и кафяво.Размер от М до 4XL |
| 92 | кубинки | чф. | 0 |  |  | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Bakterbil стелка. Кубинките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 . |
| 93 | Мъжки костюм | К-кт | 0 |  |  | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.**Мъжкото сако** е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакото е средно сив или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя външни джобове и един вътрешен ,които да бъдат с капаци.Дължината на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Да има два броя шлиц. Сакото е с вталена кройка. **Мъжкият панталон** е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син.Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 95 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| **Обща стойност в лв. с ДДС:** | | | | | | *………………………….. (но не повече от 1967 лв. с ДДС)* |

| **Проект Услуги за ранно детско развитие** | | | | | | **Приложение 9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Мярка** | **Броя** | **Ед. цена в лв. с ДДС** | **Обща стойност в лв. с ДДС** | **Технически изисквания към стоката** |
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 1 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. **Полугащеризон - д**а бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 2 | Работен костюм-ватиран | К-кт | 1 |  |  | **Работен костюм ватиран -**  Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил,обкантващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см,с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; **Туника**: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. **Панталон:** цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент. |
| 4 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.  Полугащеризон Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 5 | Ватиран костюм | бр. | 0 |  |  | Изработен от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят светло сив с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло сив пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сиви на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дулжина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава;в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придпособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. **Полугащеризон:** Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обкантващ джоба;голям трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговатят на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 6 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм** - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основен цвят маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Да отговаря на ЕN 13688. **Якето** има два долни големи джоба в основния цвят,външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро.Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/,който достига до ръкавните извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче.Колана етревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят . Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина, с изключение на плохите на гърба. **Полугащеризона** е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по eдин голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капаците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина. |
| 7 | Работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели. **Яке**:Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основия цвят, покрити с цял прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капаците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката,покрит с пластрон,започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета;ръкавите са прикачени,в основния цвят;завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите;ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.  **Полугащеризон**:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обкантващ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришито отделение за химикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста ; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав ипанталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 9 |  |  | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 9 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 14 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с дълъг ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 15 | Летен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Полугащеризон да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 16 | Зимен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Ватиран полугащеризон,изработен от плат със състав 30% Памук / 70% Полиестер в черен цвят.Права кройка,два долни правоъгълни джоба ,един основен правоъгълен джоб на гърдите,закопчаващ се с черен пластмасов цип и два по-малки пришити върху него.Колана отпред,разделящ долната и горна част на изделието.Основното закопчаване е с черен пластмасов цип.Презрамките завършват с ластична част на гърба.Презрамките се закопчават и регулират посредством черни пластмасови катарами.Крачолите са прави,като ширината им се регулира в долната си част чрез черни пластмасови ципове.На десния крачол,от дясната страна на бедрото е пришит малък инструментален джоб.Ширината на полугащеризона се регулира чрез черни метални копчета,по 3 бр.от всяка страна и илици на хълбоците,както и чрез прошити в задната долна част на изделието ластици в областта на кръста.Между ластичните части са пришити 3 бр.гайки за поставяне на допълнителен колан при нужда.Презрамките и долната част на полугащеризона отзад са съединени чрез платка с формата на трапец.Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 17 | Гащеризон | бр. | 0 |  |  | Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчув, с качулка и дишащ гръб.Закопчаване с цип.Да отговаря на EN 14126 и EN 1149-1 или еквивалент |
| 18 | Туника | бр. | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 19 | Манта медицински сестри - здравен кабинет | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 20 | Манта/престилка - мъжка | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 21 | Зимна полушуба водозащитна | бр. | 0 |  |  | Зимна шуба – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342. |
| 22 | Престилка дамска | К-кт | 0 |  |  | Престилката с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 23 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Престилката с къс ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 24 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 25 | Шуба | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 26 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Червен с бяло райе |
| 27 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Син с бяло райе |
| 28 | Гумирани престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 29 | Защитна престилка PVC | бр. | 0 |  |  | Престилка от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |
| 30 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Ватиран елек Състав – 100 % полиестер и подплата от полар.Цвят - черен EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Якa тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предница два вътрашни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външен обемени джобове за телефони със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см.Долната част на елека завършва с два външни обемени джоба със съшщата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека заздравени с понтове. |
| 31 | Ватиран елек | бр. | 9 |  |  | Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове.  Елека да отговаря на EN 13688, EN 342 или еквивалент. |
| 32 | Лятно яке | бр. | 0 |  |  | Лятно яке ЕN 13688 Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. |
| 33 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 34 | Риза-дамска | бр. | 0 |  |  | Дамска риза със къс ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 35 | Сако | бр. | 0 |  |  | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 36 | Риза спортна | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 37 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 38 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон - да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво oт горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло сив пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илици и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седалищния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 39 | Панталон |  | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 40 | Тениска | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 41 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 0 |  |  | Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове. |
| 42 | Тениска с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 43 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 0 |  |  | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалент. |
| 44 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | **Ръкавици** - 5 пръста изработени от финно трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците да могат да се перат - минимум 5 цикъла. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да отговарят на EN 388 или еквивалент. |
| 45 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да са CAT III и да отговарят на EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 или еквивалент. |
| 46 | Ръкавици с пет пръста | бр. | 0 |  |  | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Да отговарят на EN 420 и EN388 или еквивалент |
| 47 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Да отговаря на EN 13688 или еквивалент |
| 48 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| 49 | Каска предпазна | бр. | 0 |  |  | Каска електро и удърнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама.Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, щитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS kорпус . Да отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалет. |
| 50 | Очила | бр. | 0 |  |  | Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочието , затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Да отговаря на Европейския стандарт:EN 166 или еквивалент. |
| 51 | Очила | бр. | 0 |  |  | очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки които да сменят лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 166 или еквивалент. |
| 52 | Антифони външни | бр. | 0 |  |  | пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните да е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 352-1 или еквивалент. |
| 53 | Дъждобран ПВЦ | бр. | 0 |  |  | Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Да отговаря на EN 343 или еквивалент |
| 54 | Обезопасителен колан | бр. | 0 |  |  | Сбруя изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презпамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Да отговаря на стандарт: EN 361 или еквивалент. |
| 55 | Шапка с козирка | бр. | 0 |  |  | Шапка лятна с козирка тип "беизболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколкта на шапката се коригира с лента тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната допълнителна лента за попиване на потта. |
| 56 | Зимна шапка | бр. | 0 |  |  | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |
| 57 | Медицински чехли/сабо/ | чф. | 0 |  |  | Половинки категорията S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща кат.SRC, износоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките да са с европейски произход. Да отговарят на EN 20345 или еквивалент. |
| 58 | Сабо бяло | чф. | 18 |  |  | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята.Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 59 | Сабо бяло - зимно | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с каишка.Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 60 | Работни чехли/летни | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 61 | Чехли работни/летни / | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 62 | Гумирани чехли | чф. | 0 |  |  | Тип галош - студоизолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Да отговаря на EN 344 или еквивалент |
| 63 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 64 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 65 | Обувки | чф. | 0 |  |  | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLARn и Bakterbil. Обувките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 или еквивалент . |
| 66 | Обувки дамски / мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 67 | Обувки - предпазни | чф. | 0 |  |  | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило.Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 68 | Боти предпазни | чф. | 0 |  |  | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 69 | Обувки | чф. | 0 |  |  | работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични , с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Tип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водооттблъскваща, цвят черен. Eзик от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща потта,тип камбрел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт: EN 345 или еквивалент. |
| 70 | Ботуши PVC | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 71 | Гумени ботуши с подплата | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
|  | **УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО** |  |  |  |  |  |
| 72 | Яке зимно | бр. | 0 |  |  | **Зимнo яке** – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно /Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342 или еквивалент. |
| 73 | Яке лятно | бр. | 0 |  |  | **Яке** в спортна кройка софтшел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./**Цвят чер.** Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 74 | Риза с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 75 | Риза с дълъг ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 76 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 77 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 78 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 79 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 80 | Пола | бр. | 0 |  |  | **Дамската права пола** е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цепка тип шлиц.Цепката защитена от разпорване при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 81 | Пуловер | бр. | 0 |  |  | **Пуловер** с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилени лакти.Изработен от 70% акрил,30% вълна.**Цвят тъмносин**.Размери : XS-4XL |
| 82 | Обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 83 | Боти | чф. | 0 |  |  | **Боти зимни черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от акрилна подплата. Обувките да са с Европейски произход. |
| 84 | Шапка | бр. | 0 |  |  | **Шапка** плетена 100% акрил черна |
| 85 | Вратовръзка | бр. | 0 |  |  | **Вратовръзка черна** изработена от полиестер(жакард) |
| 86 | Ръкавици | чф. | 0 |  |  | **Ръкавици** от естествена агнешка кожа с полиестерна подплата.Размери от 6 до 10 |
| 87 | Комуфлажен костюм | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна шуба** с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката.  **Комуфлажен панталон с подплата** с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви.Цвят маскировъчен зелено и кафяво.Материал:67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 88 | Комуфлажна риза | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба**. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m², . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажен панталон | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажен панталон летен** с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m². Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажно яке | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажно яке** водо и ветро устойчиво,ластичен маншет за пристягане в кръста. Материал:100%полиестер. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна тениска** с подсилен врат, 100% памук 170 g/m².Цвят маскитовъчен зелено и кафяво.Размер от М до 4XL |
| 92 | кубинки | чф. | 0 |  |  | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Bakterbil стелка. Кубинките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 . |
| 93 | Мъжки костюм | К-кт | 0 |  |  | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.**Мъжкото сако** е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакото е средно сив или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя външни джобове и един вътрешен ,които да бъдат с капаци.Дължината на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Да има два броя шлиц. Сакото е с вталена кройка. **Мъжкият панталон** е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син.Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 95 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| **Обща стойност в лв. с ДДС:** | | | | | | *……………………………………. (но не повече от 1283 лв. с ДДС)* |

| **СЗ КООРС** | | | | | | **Приложение 10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Мярка** | **Броя** | **Ед. цена в лв. с ДДС** | **Обща стойност в лв. с ДДС** | **Технически изисквания към стоката** |
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. **Полугащеризон - д**а бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 2 | Работен костюм-ватиран | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм ватиран -**  Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил,обкантващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см,с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; **Туника**: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. **Панталон:** цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент. |
| 4 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.  Полугащеризон Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 5 | Ватиран костюм | бр. | 0 |  |  | Изработен от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят светло сив с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло сив пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сиви на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дулжина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава;в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придпособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. **Полугащеризон:** Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обкантващ джоба;голям трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговатят на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 6 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм** - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основен цвят маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Да отговаря на ЕN 13688. **Якето** има два долни големи джоба в основния цвят,външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро.Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/,който достига до ръкавните извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче.Колана етревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят . Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина, с изключение на плохите на гърба. **Полугащеризона** е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по eдин голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капаците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина. |
| 7 | Работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели. **Яке**:Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основия цвят, покрити с цял прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капаците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката,покрит с пластрон,започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета;ръкавите са прикачени,в основния цвят;завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите;ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.  **Полугащеризон**:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обкантващ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришито отделение за химикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста ; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав ипанталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 14 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с дълъг ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 15 | Летен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Полугащеризон да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 16 | Зимен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Ватиран полугащеризон,изработен от плат със състав 30% Памук / 70% Полиестер в черен цвят.Права кройка,два долни правоъгълни джоба ,един основен правоъгълен джоб на гърдите,закопчаващ се с черен пластмасов цип и два по-малки пришити върху него.Колана отпред,разделящ долната и горна част на изделието.Основното закопчаване е с черен пластмасов цип.Презрамките завършват с ластична част на гърба.Презрамките се закопчават и регулират посредством черни пластмасови катарами.Крачолите са прави,като ширината им се регулира в долната си част чрез черни пластмасови ципове.На десния крачол,от дясната страна на бедрото е пришит малък инструментален джоб.Ширината на полугащеризона се регулира чрез черни метални копчета,по 3 бр.от всяка страна и илици на хълбоците,както и чрез прошити в задната долна част на изделието ластици в областта на кръста.Между ластичните части са пришити 3 бр.гайки за поставяне на допълнителен колан при нужда.Презрамките и долната част на полугащеризона отзад са съединени чрез платка с формата на трапец.Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 17 | Гащеризон | бр. | 0 |  |  | Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчув, с качулка и дишащ гръб.Закопчаване с цип.Да отговаря на EN 14126 и EN 1149-1 или еквивалент |
| 18 | Туника | бр. | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 19 | Манта медицински сестри - здравен кабинет | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 20 | Манта/престилка - мъжка | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 21 | Зимна полушуба водозащитна | бр. | 0 |  |  | Зимна шуба – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342. |
| 22 | Престилка дамска | К-кт | 0 |  |  | Престилката с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 23 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Престилката с къс ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 24 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 25 | Шуба | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 26 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Червен с бяло райе |
| 27 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Син с бяло райе |
| 28 | Гумирани престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 29 | Защитна престилка PVC | бр. | 0 |  |  | Престилка от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |
| 30 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Ватиран елек Състав – 100 % полиестер и подплата от полар.Цвят - черен EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Якa тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предница два вътрашни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външен обемени джобове за телефони със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см.Долната част на елека завършва с два външни обемени джоба със съшщата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека заздравени с понтове. |
| 31 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове.  Елека да отговаря на EN 13688, EN 342 или еквивалент. |
| 32 | Лятно яке | бр. | 0 |  |  | Лятно яке ЕN 13688 Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. |
| 33 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 34 | Риза-дамска | бр. | 0 |  |  | Дамска риза със къс ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 35 | Сако | бр. | 0 |  |  | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 36 | Риза спортна | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 37 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 38 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон - да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво oт горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло сив пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илици и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седалищния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 39 | Панталон |  | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 40 | Тениска | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 41 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 0 |  |  | Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове. |
| 42 | Тениска с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 43 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 0 |  |  | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалент. |
| 44 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | **Ръкавици** - 5 пръста изработени от финно трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците да могат да се перат - минимум 5 цикъла. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да отговарят на EN 388 или еквивалент. |
| 45 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да са CAT III и да отговарят на EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 или еквивалент. |
| 46 | Ръкавици с пет пръста | бр. | 0 |  |  | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Да отговарят на EN 420 и EN388 или еквивалент |
| 47 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Да отговаря на EN 13688 или еквивалент |
| 48 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| 49 | Каска предпазна | бр. | 0 |  |  | Каска електро и удърнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама.Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, щитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS kорпус . Да отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалет. |
| 50 | Очила | бр. | 0 |  |  | Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочието , затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Да отговаря на Европейския стандарт:EN 166 или еквивалент. |
| 51 | Очила | бр. | 0 |  |  | очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки които да сменят лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 166 или еквивалент. |
| 52 | Антифони външни | бр. | 0 |  |  | пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните да е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 352-1 или еквивалент. |
| 53 | Дъждобран ПВЦ | бр. | 0 |  |  | Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Да отговаря на EN 343 или еквивалент |
| 54 | Обезопасителен колан | бр. | 0 |  |  | Сбруя изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презпамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Да отговаря на стандарт: EN 361 или еквивалент. |
| 55 | Шапка с козирка | бр. | 0 |  |  | Шапка лятна с козирка тип "беизболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколкта на шапката се коригира с лента тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната допълнителна лента за попиване на потта. |
| 56 | Зимна шапка | бр. | 0 |  |  | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |
| 57 | Медицински чехли/сабо/ | чф. | 0 |  |  | Половинки категорията S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща кат.SRC, износоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките да са с европейски произход. Да отговарят на EN 20345 или еквивалент. |
| 58 | Сабо бяло | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята.Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 59 | Сабо бяло - зимно | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с каишка.Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 60 | Работни чехли/летни | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 61 | Чехли работни/летни / | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 62 | Гумирани чехли | чф. | 0 |  |  | Тип галош - студоизолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Да отговаря на EN 344 или еквивалент |
| 63 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 64 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 65 | Обувки | чф. | 0 |  |  | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLARn и Bakterbil. Обувките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 или еквивалент . |
| 66 | Обувки дамски / мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 67 | Обувки - предпазни | чф. | 0 |  |  | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило.Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 68 | Боти предпазни | чф. | 0 |  |  | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 69 | Обувки | чф. | 0 |  |  | работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични , с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Tип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водооттблъскваща, цвят черен. Eзик от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща потта,тип камбрел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт: EN 345 или еквивалент. |
| 70 | Ботуши PVC | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 71 | Гумени ботуши с подплата | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
|  | **УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО** |  |  |  |  |  |
| 72 | Яке зимно | бр. | 93 |  |  | **Зимнo яке** – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно /Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342 или еквивалент. |
| 73 | Яке лятно | бр. | 93 |  |  | **Яке** в спортна кройка софтшел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./**Цвят чер.** Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 74 | Риза с къс ръкав | бр. | 186 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 75 | Риза с дълъг ръкав | бр. | 186 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 76 | Панталон | бр. | 93 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 77 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 78 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 79 | Панталон | бр. | 89 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 80 | Пола | бр. | 4 |  |  | **Дамската права пола** е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цепка тип шлиц.Цепката защитена от разпорване при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 81 | Пуловер | бр. | 93 |  |  | **Пуловер** с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилени лакти.Изработен от 70% акрил,30% вълна.**Цвят тъмносин**.Размери : XS-4XL |
| 82 | Обувки | чф. | 93 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 83 | Боти | чф. | 93 |  |  | **Боти зимни черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от акрилна подплата. Обувките да са с Европейски произход. |
| 84 | Шапка | бр. | 108 |  |  | **Шапка** плетена 100% акрил черна |
| 85 | Вратовръзка | бр. | 88 |  |  | **Вратовръзка черна** изработена от полиестер(жакард) |
| 86 | Ръкавици | чф. | 108 |  |  | **Ръкавици** от естествена агнешка кожа с полиестерна подплата.Размери от 6 до 10 |
| 87 | Комуфлажен костюм | бр. | 15 |  |  | **Комуфлажна шуба** с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката.  **Комуфлажен панталон с подплата** с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви.Цвят маскировъчен зелено и кафяво.Материал:67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 88 | Комуфлажна риза | бр. | 15 |  |  | **Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба**. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m², . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажен панталон | бр. | 15 |  |  | **Комуфлажен панталон летен** с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m². Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажно яке | бр. | 15 |  |  | **Комуфлажно яке** водо и ветро устойчиво,ластичен маншет за пристягане в кръста. Материал:100%полиестер. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 30 |  |  | **Комуфлажна тениска** с подсилен врат, 100% памук 170 g/m².Цвят маскитовъчен зелено и кафяво.Размер от М до 4XL |
| 92 | кубинки | чф. | 15 |  |  | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Bakterbil стелка. Кубинките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 . |
| 93 | Мъжки костюм | К-кт | 0 |  |  | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.**Мъжкото сако** е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакото е средно сив или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя външни джобове и един вътрешен ,които да бъдат с капаци.Дължината на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Да има два броя шлиц. Сакото е с вталена кройка. **Мъжкият панталон** е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син.Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 95 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| **Обща стойност в лв. с ДДС:** | | | | | | *…………………………… (но не повече от 48825 лв. с ДДС)* |

| **АСИ** | | | | | | **Приложение 11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Мярка** | **Броя** | **Ед. цена в лв. с ДДС** | **Обща стойност в лв. с ДДС** | **Технически изисквания към стоката** |
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. **Полугащеризон - д**а бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 2 | Работен костюм-ватиран | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм ватиран -**  Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил,обкантващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см,с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; **Туника**: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. **Панталон:** цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент. |
| 4 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.  Полугащеризон Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 5 | Ватиран костюм | бр. | 0 |  |  | Изработен от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят светло сив с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло сив пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сиви на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дулжина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава;в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придпособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. **Полугащеризон:** Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обкантващ джоба;голям трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговатят на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 6 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм** - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основен цвят маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Да отговаря на ЕN 13688. **Якето** има два долни големи джоба в основния цвят,външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро.Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/,който достига до ръкавните извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче.Колана етревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят . Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина, с изключение на плохите на гърба. **Полугащеризона** е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по eдин голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капаците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина. |
| 7 | Работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели. **Яке**:Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основия цвят, покрити с цял прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капаците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката,покрит с пластрон,започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета;ръкавите са прикачени,в основния цвят;завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите;ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.  **Полугащеризон**:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обкантващ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришито отделение за химикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста ; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав ипанталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 14 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с дълъг ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 15 | Летен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Полугащеризон да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 16 | Зимен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Ватиран полугащеризон,изработен от плат със състав 30% Памук / 70% Полиестер в черен цвят.Права кройка,два долни правоъгълни джоба ,един основен правоъгълен джоб на гърдите,закопчаващ се с черен пластмасов цип и два по-малки пришити върху него.Колана отпред,разделящ долната и горна част на изделието.Основното закопчаване е с черен пластмасов цип.Презрамките завършват с ластична част на гърба.Презрамките се закопчават и регулират посредством черни пластмасови катарами.Крачолите са прави,като ширината им се регулира в долната си част чрез черни пластмасови ципове.На десния крачол,от дясната страна на бедрото е пришит малък инструментален джоб.Ширината на полугащеризона се регулира чрез черни метални копчета,по 3 бр.от всяка страна и илици на хълбоците,както и чрез прошити в задната долна част на изделието ластици в областта на кръста.Между ластичните части са пришити 3 бр.гайки за поставяне на допълнителен колан при нужда.Презрамките и долната част на полугащеризона отзад са съединени чрез платка с формата на трапец.Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 17 | Гащеризон | бр. | 0 |  |  | Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчув, с качулка и дишащ гръб.Закопчаване с цип.Да отговаря на EN 14126 и EN 1149-1 или еквивалент |
| 18 | Туника | бр. | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 19 | Манта медицински сестри - здравен кабинет | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 20 | Манта/престилка - мъжка | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 21 | Зимна полушуба водозащитна | бр. | 0 |  |  | Зимна шуба – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342. |
| 22 | Престилка дамска | К-кт | 0 |  |  | Престилката с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 23 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Престилката с къс ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 24 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 25 | Шуба | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 26 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Червен с бяло райе |
| 27 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Син с бяло райе |
| 28 | Гумирани престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 29 | Защитна престилка PVC | бр. | 0 |  |  | Престилка от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |
| 30 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Ватиран елек Състав – 100 % полиестер и подплата от полар.Цвят - черен EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Якa тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предница два вътрашни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външен обемени джобове за телефони със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см.Долната част на елека завършва с два външни обемени джоба със съшщата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека заздравени с понтове. |
| 31 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове.  Елека да отговаря на EN 13688, EN 342 или еквивалент. |
| 32 | Лятно яке | бр. | 0 |  |  | Лятно яке ЕN 13688 Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. |
| 33 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 34 | Риза-дамска | бр. | 0 |  |  | Дамска риза със къс ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 35 | Сако | бр. | 0 |  |  | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 36 | Риза спортна | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 37 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 38 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон - да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво oт горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло сив пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илици и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седалищния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 39 | Панталон |  | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 40 | Тениска | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 41 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 0 |  |  | Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове. |
| 42 | Тениска с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 43 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 8 |  |  | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалент. |
| 44 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | **Ръкавици** - 5 пръста изработени от финно трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците да могат да се перат - минимум 5 цикъла. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да отговарят на EN 388 или еквивалент. |
| 45 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да са CAT III и да отговарят на EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 или еквивалент. |
| 46 | Ръкавици с пет пръста | бр. | 0 |  |  | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Да отговарят на EN 420 и EN388 или еквивалент |
| 47 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Да отговаря на EN 13688 или еквивалент |
| 48 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| 49 | Каска предпазна | бр. | 8 |  |  | Каска електро и удърнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама.Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, щитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS kорпус . Да отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалет. |
| 50 | Очила | бр. | 0 |  |  | Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочието , затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Да отговаря на Европейския стандарт:EN 166 или еквивалент. |
| 51 | Очила | бр. | 0 |  |  | очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки които да сменят лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 166 или еквивалент. |
| 52 | Антифони външни | бр. | 0 |  |  | пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните да е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 352-1 или еквивалент. |
| 53 | Дъждобран ПВЦ | бр. | 0 |  |  | Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Да отговаря на EN 343 или еквивалент |
| 54 | Обезопасителен колан | бр. | 0 |  |  | Сбруя изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презпамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Да отговаря на стандарт: EN 361 или еквивалент. |
| 55 | Шапка с козирка | бр. | 0 |  |  | Шапка лятна с козирка тип "беизболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколкта на шапката се коригира с лента тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната допълнителна лента за попиване на потта. |
| 56 | Зимна шапка | бр. | 0 |  |  | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |
| 57 | Медицински чехли/сабо/ | чф. | 0 |  |  | Половинки категорията S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща кат.SRC, износоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките да са с европейски произход. Да отговарят на EN 20345 или еквивалент. |
| 58 | Сабо бяло | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята.Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 59 | Сабо бяло - зимно | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с каишка.Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 60 | Работни чехли/летни | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 61 | Чехли работни/летни / | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 62 | Гумирани чехли | чф. | 0 |  |  | Тип галош - студоизолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Да отговаря на EN 344 или еквивалент |
| 63 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 64 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 65 | Обувки | чф. | 0 |  |  | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLARn и Bakterbil. Обувките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 или еквивалент . |
| 66 | Обувки дамски / мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 67 | Обувки - предпазни | чф. | 0 |  |  | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило.Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 68 | Боти предпазни | чф. | 0 |  |  | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 69 | Обувки | чф. | 0 |  |  | работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични , с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Tип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водооттблъскваща, цвят черен. Eзик от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща потта,тип камбрел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт: EN 345 или еквивалент. |
| 70 | Ботуши PVC | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 71 | Гумени ботуши с подплата | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
|  | **УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО** |  |  |  |  |  |
| 72 | Яке зимно | бр. | 0 |  |  | **Зимнo яке** – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно /Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342 или еквивалент. |
| 73 | Яке лятно | бр. | 0 |  |  | **Яке** в спортна кройка софтшел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./**Цвят чер.** Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 74 | Риза с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 75 | Риза с дълъг ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 76 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 77 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 78 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 79 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 80 | Пола | бр. | 0 |  |  | **Дамската права пола** е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цепка тип шлиц.Цепката защитена от разпорване при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 81 | Пуловер | бр. | 0 |  |  | **Пуловер** с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилени лакти.Изработен от 70% акрил,30% вълна.**Цвят тъмносин**.Размери : XS-4XL |
| 82 | Обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 83 | Боти | чф. | 0 |  |  | **Боти зимни черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от акрилна подплата. Обувките да са с Европейски произход. |
| 84 | Шапка | бр. | 0 |  |  | **Шапка** плетена 100% акрил черна |
| 85 | Вратовръзка | бр. | 0 |  |  | **Вратовръзка черна** изработена от полиестер(жакард) |
| 86 | Ръкавици | чф. | 0 |  |  | **Ръкавици** от естествена агнешка кожа с полиестерна подплата.Размери от 6 до 10 |
| 87 | Комуфлажен костюм | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна шуба** с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката.  **Комуфлажен панталон с подплата** с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви.Цвят маскировъчен зелено и кафяво.Материал:67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 88 | Комуфлажна риза | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба**. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m², . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажен панталон | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажен панталон летен** с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m². Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажно яке | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажно яке** водо и ветро устойчиво,ластичен маншет за пристягане в кръста. Материал:100%полиестер. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна тениска** с подсилен врат, 100% памук 170 g/m².Цвят маскитовъчен зелено и кафяво.Размер от М до 4XL |
| 92 | кубинки | чф. | 0 |  |  | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Bakterbil стелка. Кубинките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 . |
| 93 | Мъжки костюм | К-кт | 0 |  |  | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.**Мъжкото сако** е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакото е средно сив или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя външни джобове и един вътрешен ,които да бъдат с капаци.Дължината на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Да има два броя шлиц. Сакото е с вталена кройка. **Мъжкият панталон** е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син.Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 95 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| **Обща стойност в лв. с ДДС:** | | | | | | *………………………………. (но не повече от 192 лв. с ДДС)* |

| **ОП Спортни имоти** | | | | | | **Приложение 12** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Мярка** | **Броя** | **Ед. цена в лв. с ДДС** | **Обща стойност в лв. с ДДС** | **Технически изисквания към стоката** |
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. **Полугащеризон - д**а бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 2 | Работен костюм-ватиран | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм ватиран -**  Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил,обкантващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см,с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 36 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; **Туника**: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. **Панталон:** цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент. |
| 4 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 48 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.  Полугащеризон Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 5 | Ватиран костюм | бр. | 24 |  |  | Изработен от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят светло сив с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло сив пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сиви на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дулжина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава;в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придпособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. **Полугащеризон:** Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обкантващ джоба;голям трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговатят на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 6 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм** - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основен цвят маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Да отговаря на ЕN 13688. **Якето** има два долни големи джоба в основния цвят,външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро.Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/,който достига до ръкавните извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче.Колана етревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят . Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина, с изключение на плохите на гърба. **Полугащеризона** е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по eдин голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капаците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина. |
| 7 | Работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели. **Яке**:Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основия цвят, покрити с цял прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капаците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката,покрит с пластрон,започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета;ръкавите са прикачени,в основния цвят;завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите;ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.  **Полугащеризон**:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обкантващ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришито отделение за химикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста ; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав ипанталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 4 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 14 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с дълъг ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 15 | Летен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Полугащеризон да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 16 | Зимен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Ватиран полугащеризон,изработен от плат със състав 30% Памук / 70% Полиестер в черен цвят.Права кройка,два долни правоъгълни джоба ,един основен правоъгълен джоб на гърдите,закопчаващ се с черен пластмасов цип и два по-малки пришити върху него.Колана отпред,разделящ долната и горна част на изделието.Основното закопчаване е с черен пластмасов цип.Презрамките завършват с ластична част на гърба.Презрамките се закопчават и регулират посредством черни пластмасови катарами.Крачолите са прави,като ширината им се регулира в долната си част чрез черни пластмасови ципове.На десния крачол,от дясната страна на бедрото е пришит малък инструментален джоб.Ширината на полугащеризона се регулира чрез черни метални копчета,по 3 бр.от всяка страна и илици на хълбоците,както и чрез прошити в задната долна част на изделието ластици в областта на кръста.Между ластичните части са пришити 3 бр.гайки за поставяне на допълнителен колан при нужда.Презрамките и долната част на полугащеризона отзад са съединени чрез платка с формата на трапец.Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 17 | Гащеризон | бр. | 0 |  |  | Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчув, с качулка и дишащ гръб.Закопчаване с цип.Да отговаря на EN 14126 и EN 1149-1 или еквивалент |
| 18 | Туника | бр. | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 19 | Манта медицински сестри - здравен кабинет | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 20 | Манта/престилка - мъжка | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 21 | Зимна полушуба водозащитна | бр. | 0 |  |  | Зимна шуба – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342. |
| 22 | Престилка дамска | К-кт | 0 |  |  | Престилката с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 23 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Престилката с къс ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 24 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 25 | Шуба | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 26 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Червен с бяло райе |
| 27 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Син с бяло райе |
| 28 | Гумирани престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 29 | Защитна престилка PVC | бр. | 0 |  |  | Престилка от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |
| 30 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Ватиран елек Състав – 100 % полиестер и подплата от полар.Цвят - черен EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Якa тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предница два вътрашни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външен обемени джобове за телефони със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см.Долната част на елека завършва с два външни обемени джоба със съшщата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека заздравени с понтове. |
| 31 | Ватиран елек | бр. | 9 |  |  | Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове.  Елека да отговаря на EN 13688, EN 342 или еквивалент. |
| 32 | Лятно яке | бр. | 0 |  |  | Лятно яке ЕN 13688 Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. |
| 33 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 34 | Риза-дамска | бр. | 0 |  |  | Дамска риза със къс ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 35 | Сако | бр. | 0 |  |  | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 36 | Риза спортна | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 37 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 38 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон - да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво oт горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло сив пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илици и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седалищния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 39 | Панталон |  | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 40 | Тениска | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 41 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 0 |  |  | Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове. |
| 42 | Тениска с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 43 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 0 |  |  | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалент. |
| 44 | Работни ръкавици | бр. | 100 |  |  | **Ръкавици** - 5 пръста изработени от финно трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците да могат да се перат - минимум 5 цикъла. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да отговарят на EN 388 или еквивалент. |
| 45 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да са CAT III и да отговарят на EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 или еквивалент. |
| 46 | Ръкавици с пет пръста | бр. | 0 |  |  | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Да отговарят на EN 420 и EN388 или еквивалент |
| 47 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Да отговаря на EN 13688 или еквивалент |
| 48 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| 49 | Каска предпазна | бр. | 0 |  |  | Каска електро и удърнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама.Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, щитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS kорпус . Да отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалет. |
| 50 | Очила | бр. | 0 |  |  | Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочието , затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Да отговаря на Европейския стандарт:EN 166 или еквивалент. |
| 51 | Очила | бр. | 0 |  |  | очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки които да сменят лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 166 или еквивалент. |
| 52 | Антифони външни | бр. | 0 |  |  | пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните да е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 352-1 или еквивалент. |
| 53 | Дъждобран ПВЦ | бр. | 0 |  |  | Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Да отговаря на EN 343 или еквивалент |
| 54 | Обезопасителен колан | бр. | 0 |  |  | Сбруя изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презпамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Да отговаря на стандарт: EN 361 или еквивалент. |
| 55 | Шапка с козирка | бр. | 0 |  |  | Шапка лятна с козирка тип "беизболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколкта на шапката се коригира с лента тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната допълнителна лента за попиване на потта. |
| 56 | Зимна шапка | бр. | 0 |  |  | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |
| 57 | Медицински чехли/сабо/ | чф. | 0 |  |  | Половинки категорията S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща кат.SRC, износоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките да са с европейски произход. Да отговарят на EN 20345 или еквивалент. |
| 58 | Сабо бяло | чф. | 20 |  |  | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята.Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 59 | Сабо бяло - зимно | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с каишка.Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 60 | Работни чехли/летни | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 61 | Чехли работни/летни / | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 62 | Гумирани чехли | чф. | 0 |  |  | Тип галош - студоизолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Да отговаря на EN 344 или еквивалент |
| 63 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 64 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 65 | Обувки | чф. | 0 |  |  | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLARn и Bakterbil. Обувките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 или еквивалент . |
| 66 | Обувки дамски / мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 67 | Обувки - предпазни | чф. | 48 |  |  | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило.Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 68 | Боти предпазни | чф. | 0 |  |  | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 69 | Обувки | чф. | 0 |  |  | работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични , с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Tип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водооттблъскваща, цвят черен. Eзик от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща потта,тип камбрел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт: EN 345 или еквивалент. |
| 70 | Ботуши PVC | чф. | 66 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 71 | Гумени ботуши с подплата | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
|  | **УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО** |  |  |  |  |  |
| 72 | Яке зимно | бр. | 0 |  |  | **Зимнo яке** – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно /Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342 или еквивалент. |
| 73 | Яке лятно | бр. | 0 |  |  | **Яке** в спортна кройка софтшел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./**Цвят чер.** Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 74 | Риза с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 75 | Риза с дълъг ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 76 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 77 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 78 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 79 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 80 | Пола | бр. | 0 |  |  | **Дамската права пола** е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цепка тип шлиц.Цепката защитена от разпорване при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 81 | Пуловер | бр. | 0 |  |  | **Пуловер** с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилени лакти.Изработен от 70% акрил,30% вълна.**Цвят тъмносин**.Размери : XS-4XL |
| 82 | Обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 83 | Боти | чф. | 0 |  |  | **Боти зимни черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от акрилна подплата. Обувките да са с Европейски произход. |
| 84 | Шапка | бр. | 0 |  |  | **Шапка** плетена 100% акрил черна |
| 85 | Вратовръзка | бр. | 0 |  |  | **Вратовръзка черна** изработена от полиестер(жакард) |
| 86 | Ръкавици | чф. | 0 |  |  | **Ръкавици** от естествена агнешка кожа с полиестерна подплата.Размери от 6 до 10 |
| 87 | Комуфлажен костюм | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна шуба** с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката.  **Комуфлажен панталон с подплата** с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви.Цвят маскировъчен зелено и кафяво.Материал:67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 88 | Комуфлажна риза | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба**. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m², . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажен панталон | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажен панталон летен** с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m². Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажно яке | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажно яке** водо и ветро устойчиво,ластичен маншет за пристягане в кръста. Материал:100%полиестер. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна тениска** с подсилен врат, 100% памук 170 g/m².Цвят маскитовъчен зелено и кафяво.Размер от М до 4XL |
| 92 | кубинки | чф. | 0 |  |  | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Bakterbil стелка. Кубинките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 . |
| 93 | Мъжки костюм | К-кт | 0 |  |  | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.**Мъжкото сако** е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакото е средно сив или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя външни джобове и един вътрешен ,които да бъдат с капаци.Дължината на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Да има два броя шлиц. Сакото е с вталена кройка. **Мъжкият панталон** е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син.Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 95 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| **Обща стойност в лв. с ДДС:** | | | | | | *……………………………… (но не повече от 10040 лв. с ДДС)* |

| **Инспектори по контрол за редовността на пътниците** | | | | | | **Приложение 13** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Мярка** | **Броя** | **Ед. цена в лв. с ДДС** | **Обща стойност в лв. с ДДС** | **Технически изисквания към стоката** |
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. **Полугащеризон - д**а бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 2 | Работен костюм-ватиран | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм ватиран -**  Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил,обкантващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см,с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; **Туника**: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. **Панталон:** цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент. |
| 4 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.  Полугащеризон Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 5 | Ватиран костюм | бр. | 0 |  |  | Изработен от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят светло сив с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло сив пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сиви на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дулжина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава;в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придпособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. **Полугащеризон:** Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обкантващ джоба;голям трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговатят на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 6 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм** - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основен цвят маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Да отговаря на ЕN 13688. **Якето** има два долни големи джоба в основния цвят,външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро.Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/,който достига до ръкавните извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче.Колана етревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят . Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина, с изключение на плохите на гърба. **Полугащеризона** е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по eдин голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капаците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина. |
| 7 | Работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели. **Яке**:Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основия цвят, покрити с цял прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капаците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката,покрит с пластрон,започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета;ръкавите са прикачени,в основния цвят;завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите;ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.  **Полугащеризон**:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обкантващ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришито отделение за химикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста ; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав ипанталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 14 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с дълъг ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 15 | Летен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Полугащеризон да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 16 | Зимен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Ватиран полугащеризон,изработен от плат със състав 30% Памук / 70% Полиестер в черен цвят.Права кройка,два долни правоъгълни джоба ,един основен правоъгълен джоб на гърдите,закопчаващ се с черен пластмасов цип и два по-малки пришити върху него.Колана отпред,разделящ долната и горна част на изделието.Основното закопчаване е с черен пластмасов цип.Презрамките завършват с ластична част на гърба.Презрамките се закопчават и регулират посредством черни пластмасови катарами.Крачолите са прави,като ширината им се регулира в долната си част чрез черни пластмасови ципове.На десния крачол,от дясната страна на бедрото е пришит малък инструментален джоб.Ширината на полугащеризона се регулира чрез черни метални копчета,по 3 бр.от всяка страна и илици на хълбоците,както и чрез прошити в задната долна част на изделието ластици в областта на кръста.Между ластичните части са пришити 3 бр.гайки за поставяне на допълнителен колан при нужда.Презрамките и долната част на полугащеризона отзад са съединени чрез платка с формата на трапец.Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 17 | Гащеризон | бр. | 0 |  |  | Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчув, с качулка и дишащ гръб.Закопчаване с цип.Да отговаря на EN 14126 и EN 1149-1 или еквивалент |
| 18 | Туника | бр. | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 19 | Манта медицински сестри - здравен кабинет | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 20 | Манта/престилка - мъжка | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 21 | Зимна полушуба водозащитна | бр. | 0 |  |  | Зимна шуба – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342. |
| 22 | Престилка дамска | К-кт | 0 |  |  | Престилката с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 23 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Престилката с къс ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 24 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 25 | Шуба | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 26 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Червен с бяло райе |
| 27 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Син с бяло райе |
| 28 | Гумирани престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 29 | Защитна престилка PVC | бр. | 0 |  |  | Престилка от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |
| 30 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Ватиран елек Състав – 100 % полиестер и подплата от полар.Цвят - черен EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Якa тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предница два вътрашни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външен обемени джобове за телефони със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см.Долната част на елека завършва с два външни обемени джоба със съшщата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека заздравени с понтове. |
| 31 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове.  Елека да отговаря на EN 13688, EN 342 или еквивалент. |
| 32 | Лятно яке | бр. | 0 |  |  | Лятно яке ЕN 13688 Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. |
| 33 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 34 | Риза-дамска | бр. | 0 |  |  | Дамска риза със къс ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 35 | Сако | бр. | 0 |  |  | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 36 | Риза спортна | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 37 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 38 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон - да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво oт горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло сив пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илици и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седалищния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 39 | Панталон |  | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 40 | Тениска | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 41 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 0 |  |  | Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове. |
| 42 | Тениска с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 43 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 0 |  |  | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалент. |
| 44 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | **Ръкавици** - 5 пръста изработени от финно трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците да могат да се перат - минимум 5 цикъла. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да отговарят на EN 388 или еквивалент. |
| 45 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да са CAT III и да отговарят на EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 или еквивалент. |
| 46 | Ръкавици с пет пръста | бр. | 0 |  |  | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Да отговарят на EN 420 и EN388 или еквивалент |
| 47 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Да отговаря на EN 13688 или еквивалент |
| 48 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| 49 | Каска предпазна | бр. | 0 |  |  | Каска електро и удърнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама.Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, щитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS kорпус . Да отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалет. |
| 50 | Очила | бр. | 0 |  |  | Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочието , затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Да отговаря на Европейския стандарт:EN 166 или еквивалент. |
| 51 | Очила | бр. | 0 |  |  | очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки които да сменят лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 166 или еквивалент. |
| 52 | Антифони външни | бр. | 0 |  |  | пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните да е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 352-1 или еквивалент. |
| 53 | Дъждобран ПВЦ | бр. | 0 |  |  | Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Да отговаря на EN 343 или еквивалент |
| 54 | Обезопасителен колан | бр. | 0 |  |  | Сбруя изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презпамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Да отговаря на стандарт: EN 361 или еквивалент. |
| 55 | Шапка с козирка | бр. | 0 |  |  | Шапка лятна с козирка тип "беизболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколкта на шапката се коригира с лента тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната допълнителна лента за попиване на потта. |
| 56 | Зимна шапка | бр. | 0 |  |  | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |
| 57 | Медицински чехли/сабо/ | чф. | 0 |  |  | Половинки категорията S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща кат.SRC, износоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките да са с европейски произход. Да отговарят на EN 20345 или еквивалент. |
| 58 | Сабо бяло | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята.Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 59 | Сабо бяло - зимно | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с каишка.Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 60 | Работни чехли/летни | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 61 | Чехли работни/летни / | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 62 | Гумирани чехли | чф. | 0 |  |  | Тип галош - студоизолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Да отговаря на EN 344 или еквивалент |
| 63 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 64 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 65 | Обувки | чф. | 0 |  |  | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLARn и Bakterbil. Обувките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 или еквивалент . |
| 66 | Обувки дамски / мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 67 | Обувки - предпазни | чф. | 0 |  |  | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило.Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 68 | Боти предпазни | чф. | 0 |  |  | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 69 | Обувки | чф. | 0 |  |  | работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични , с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Tип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водооттблъскваща, цвят черен. Eзик от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща потта,тип камбрел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт: EN 345 или еквивалент. |
| 70 | Ботуши PVC | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 71 | Гумени ботуши с подплата | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
|  | **УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО** |  |  |  |  |  |
| 72 | Яке зимно | бр. | 8 |  |  | **Зимнo яке** – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно /Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342 или еквивалент. |
| 73 | Яке лятно | бр. | 8 |  |  | **Яке** в спортна кройка софтшел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./**Цвят чер.** Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 74 | Риза с къс ръкав | бр. | 24 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 75 | Риза с дълъг ръкав | бр. | 24 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 76 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 77 | Панталон | бр. | 16 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 78 | Панталон | бр. | 15 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 79 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 80 | Пола | бр. | 1 |  |  | **Дамската права пола** е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цепка тип шлиц.Цепката защитена от разпорване при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 81 | Пуловер | бр. | 8 |  |  | **Пуловер** с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилени лакти.Изработен от 70% акрил,30% вълна.**Цвят тъмносин**.Размери : XS-4XL |
| 82 | Обувки | чф. | 8 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 83 | Боти | чф. | 8 |  |  | **Боти зимни черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от акрилна подплата. Обувките да са с Европейски произход. |
| 84 | Шапка | бр. | 0 |  |  | **Шапка** плетена 100% акрил черна |
| 85 | Вратовръзка | бр. | 0 |  |  | **Вратовръзка черна** изработена от полиестер(жакард) |
| 86 | Ръкавици | чф. | 0 |  |  | **Ръкавици** от естествена агнешка кожа с полиестерна подплата.Размери от 6 до 10 |
| 87 | Комуфлажен костюм | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна шуба** с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката.  **Комуфлажен панталон с подплата** с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви.Цвят маскировъчен зелено и кафяво.Материал:67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 88 | Комуфлажна риза | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба**. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m², . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажен панталон | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажен панталон летен** с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m². Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажно яке | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажно яке** водо и ветро устойчиво,ластичен маншет за пристягане в кръста. Материал:100%полиестер. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна тениска** с подсилен врат, 100% памук 170 g/m².Цвят маскитовъчен зелено и кафяво.Размер от М до 4XL |
| 92 | кубинки | чф. | 0 |  |  | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Bakterbil стелка. Кубинките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 . |
| 93 | Мъжки костюм | К-кт | 0 |  |  | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.**Мъжкото сако** е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакото е средно сив или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя външни джобове и един вътрешен ,които да бъдат с капаци.Дължината на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Да има два броя шлиц. Сакото е с вталена кройка. **Мъжкият панталон** е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син.Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 95 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| **Обща стойност в лв. с ДДС:** | | | | | | *…………………………….. (но не повече от 4309 лв. с ДДС)* |

| **ОДКЦИ** | | | | | | **Приложение 14** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Мярка** | **Броя** | **Ед. цена в лв. с ДДС** | **Обща стойност в лв. с ДДС** | **Технически изисквания към стоката** |
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. **Полугащеризон - д**а бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 2 | Работен костюм-ватиран | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм ватиран -**  Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил,обкантващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см,с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; **Туника**: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. **Панталон:** цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент. |
| 4 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.  Полугащеризон Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 5 | Ватиран костюм | бр. | 0 |  |  | Изработен от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят светло сив с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло сив пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сиви на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дулжина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава;в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придпособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. **Полугащеризон:** Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обкантващ джоба;голям трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговатят на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 6 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм** - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основен цвят маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Да отговаря на ЕN 13688. **Якето** има два долни големи джоба в основния цвят,външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро.Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/,който достига до ръкавните извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче.Колана етревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят . Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина, с изключение на плохите на гърба. **Полугащеризона** е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по eдин голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капаците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина. |
| 7 | Работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели. **Яке**:Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основия цвят, покрити с цял прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капаците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката,покрит с пластрон,започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета;ръкавите са прикачени,в основния цвят;завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите;ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.  **Полугащеризон**:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обкантващ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришито отделение за химикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста ; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав ипанталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 14 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с дълъг ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 15 | Летен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Полугащеризон да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 16 | Зимен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Ватиран полугащеризон,изработен от плат със състав 30% Памук / 70% Полиестер в черен цвят.Права кройка,два долни правоъгълни джоба ,един основен правоъгълен джоб на гърдите,закопчаващ се с черен пластмасов цип и два по-малки пришити върху него.Колана отпред,разделящ долната и горна част на изделието.Основното закопчаване е с черен пластмасов цип.Презрамките завършват с ластична част на гърба.Презрамките се закопчават и регулират посредством черни пластмасови катарами.Крачолите са прави,като ширината им се регулира в долната си част чрез черни пластмасови ципове.На десния крачол,от дясната страна на бедрото е пришит малък инструментален джоб.Ширината на полугащеризона се регулира чрез черни метални копчета,по 3 бр.от всяка страна и илици на хълбоците,както и чрез прошити в задната долна част на изделието ластици в областта на кръста.Между ластичните части са пришити 3 бр.гайки за поставяне на допълнителен колан при нужда.Презрамките и долната част на полугащеризона отзад са съединени чрез платка с формата на трапец.Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 17 | Гащеризон | бр. | 0 |  |  | Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчув, с качулка и дишащ гръб.Закопчаване с цип.Да отговаря на EN 14126 и EN 1149-1 или еквивалент |
| 18 | Туника | бр. | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 19 | Манта медицински сестри - здравен кабинет | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 20 | Манта/престилка - мъжка | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 21 | Зимна полушуба водозащитна | бр. | 0 |  |  | Зимна шуба – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342. |
| 22 | Престилка дамска | К-кт | 8 |  |  | Престилката с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 23 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Престилката с къс ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 24 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 25 | Шуба | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 26 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Червен с бяло райе |
| 27 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Син с бяло райе |
| 28 | Гумирани престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 29 | Защитна престилка PVC | бр. | 0 |  |  | Престилка от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |
| 30 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Ватиран елек Състав – 100 % полиестер и подплата от полар.Цвят - черен EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Якa тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предница два вътрашни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външен обемени джобове за телефони със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см.Долната част на елека завършва с два външни обемени джоба със съшщата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека заздравени с понтове. |
| 31 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове.  Елека да отговаря на EN 13688, EN 342 или еквивалент. |
| 32 | Лятно яке | бр. | 0 |  |  | Лятно яке ЕN 13688 Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. |
| 33 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 34 | Риза-дамска | бр. | 0 |  |  | Дамска риза със къс ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 35 | Сако | бр. | 0 |  |  | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 36 | Риза спортна | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 37 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 38 | Панталон | бр. | 4 |  |  | Панталон - да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво oт горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло сив пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илици и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седалищния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 39 | Панталон |  | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 40 | Тениска | бр. | 8 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 41 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 0 |  |  | Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове. |
| 42 | Тениска с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 43 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 0 |  |  | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалент. |
| 44 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | **Ръкавици** - 5 пръста изработени от финно трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците да могат да се перат - минимум 5 цикъла. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да отговарят на EN 388 или еквивалент. |
| 45 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да са CAT III и да отговарят на EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 или еквивалент. |
| 46 | Ръкавици с пет пръста | бр. | 0 |  |  | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Да отговарят на EN 420 и EN388 или еквивалент |
| 47 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Да отговаря на EN 13688 или еквивалент |
| 48 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| 49 | Каска предпазна | бр. | 0 |  |  | Каска електро и удърнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама.Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, щитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS kорпус . Да отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалет. |
| 50 | Очила | бр. | 0 |  |  | Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочието , затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Да отговаря на Европейския стандарт:EN 166 или еквивалент. |
| 51 | Очила | бр. | 0 |  |  | очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки които да сменят лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 166 или еквивалент. |
| 52 | Антифони външни | бр. | 0 |  |  | пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните да е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 352-1 или еквивалент. |
| 53 | Дъждобран ПВЦ | бр. | 0 |  |  | Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Да отговаря на EN 343 или еквивалент |
| 54 | Обезопасителен колан | бр. | 0 |  |  | Сбруя изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презпамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Да отговаря на стандарт: EN 361 или еквивалент. |
| 55 | Шапка с козирка | бр. | 0 |  |  | Шапка лятна с козирка тип "беизболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколкта на шапката се коригира с лента тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната допълнителна лента за попиване на потта. |
| 56 | Зимна шапка | бр. | 0 |  |  | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |
| 57 | Медицински чехли/сабо/ | чф. | 0 |  |  | Половинки категорията S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща кат.SRC, износоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките да са с европейски произход. Да отговарят на EN 20345 или еквивалент. |
| 58 | Сабо бяло | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята.Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 59 | Сабо бяло - зимно | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с каишка.Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 60 | Работни чехли/летни | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 61 | Чехли работни/летни / | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 62 | Гумирани чехли | чф. | 0 |  |  | Тип галош - студоизолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Да отговаря на EN 344 или еквивалент |
| 63 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 64 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 65 | Обувки | чф. | 0 |  |  | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLARn и Bakterbil. Обувките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 или еквивалент . |
| 66 | Обувки дамски / мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 67 | Обувки - предпазни | чф. | 0 |  |  | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило.Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 68 | Боти предпазни | чф. | 0 |  |  | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 69 | Обувки | чф. | 0 |  |  | работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични , с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Tип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водооттблъскваща, цвят черен. Eзик от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща потта,тип камбрел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт: EN 345 или еквивалент. |
| 70 | Ботуши PVC | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 71 | Гумени ботуши с подплата | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
|  | **УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО** |  |  |  |  |  |
| 72 | Яке зимно | бр. | 0 |  |  | **Зимнo яке** – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно /Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342 или еквивалент. |
| 73 | Яке лятно | бр. | 0 |  |  | **Яке** в спортна кройка софтшел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./**Цвят чер.** Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 74 | Риза с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 75 | Риза с дълъг ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 76 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 77 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 78 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 79 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 80 | Пола | бр. | 0 |  |  | **Дамската права пола** е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цепка тип шлиц.Цепката защитена от разпорване при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 81 | Пуловер | бр. | 0 |  |  | **Пуловер** с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилени лакти.Изработен от 70% акрил,30% вълна.**Цвят тъмносин**.Размери : XS-4XL |
| 82 | Обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 83 | Боти | чф. | 0 |  |  | **Боти зимни черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от акрилна подплата. Обувките да са с Европейски произход. |
| 84 | Шапка | бр. | 0 |  |  | **Шапка** плетена 100% акрил черна |
| 85 | Вратовръзка | бр. | 0 |  |  | **Вратовръзка черна** изработена от полиестер(жакард) |
| 86 | Ръкавици | чф. | 0 |  |  | **Ръкавици** от естествена агнешка кожа с полиестерна подплата.Размери от 6 до 10 |
| 87 | Комуфлажен костюм | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна шуба** с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката.  **Комуфлажен панталон с подплата** с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви.Цвят маскировъчен зелено и кафяво.Материал:67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 88 | Комуфлажна риза | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба**. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m², . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажен панталон | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажен панталон летен** с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m². Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажно яке | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажно яке** водо и ветро устойчиво,ластичен маншет за пристягане в кръста. Материал:100%полиестер. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна тениска** с подсилен врат, 100% памук 170 g/m².Цвят маскитовъчен зелено и кафяво.Размер от М до 4XL |
| 92 | кубинки | чф. | 0 |  |  | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Bakterbil стелка. Кубинките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 . |
| 93 | Мъжки костюм | К-кт | 0 |  |  | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.**Мъжкото сако** е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакото е средно сив или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя външни джобове и един вътрешен ,които да бъдат с капаци.Дължината на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Да има два броя шлиц. Сакото е с вталена кройка. **Мъжкият панталон** е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син.Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 95 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| **Обща стойност в лв. ДДС:** | | | | | | *…………………………………………. (но не повече от 320 лв. с ДДС)* |

| **ОП Комунални дейности** | | | | | | **Приложение 15** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Мярка** | **Броя** | **Ед. цена в лв. с ДДС** | **Обща стойност в лв. с ДДС** | **Технически изисквания към стоката** |
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 91 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. **Полугащеризон - д**а бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 2 | Работен костюм-ватиран | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм ватиран -**  Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил,обкантващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см,с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; **Туника**: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. **Панталон:** цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент. |
| 4 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.  Полугащеризон Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 5 | Ватиран костюм | бр. | 43 |  |  | Изработен от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят светло сив с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло сив пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сиви на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дулжина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава;в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придпособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. **Полугащеризон:** Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обкантващ джоба;голям трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговатят на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 6 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм** - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основен цвят маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Да отговаря на ЕN 13688. **Якето** има два долни големи джоба в основния цвят,външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро.Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/,който достига до ръкавните извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче.Колана етревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят . Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина, с изключение на плохите на гърба. **Полугащеризона** е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по eдин голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капаците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина. |
| 7 | Работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели. **Яке**:Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основия цвят, покрити с цял прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капаците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката,покрит с пластрон,започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета;ръкавите са прикачени,в основния цвят;завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите;ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.  **Полугащеризон**:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обкантващ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришито отделение за химикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста ; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 6 |  |  | Туника с къс ръкав ипанталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 14 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с дълъг ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 15 | Летен гащеризон | бр. | 174 |  |  | Полугащеризон да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 16 | Зимен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Ватиран полугащеризон,изработен от плат със състав 30% Памук / 70% Полиестер в черен цвят.Права кройка,два долни правоъгълни джоба ,един основен правоъгълен джоб на гърдите,закопчаващ се с черен пластмасов цип и два по-малки пришити върху него.Колана отпред,разделящ долната и горна част на изделието.Основното закопчаване е с черен пластмасов цип.Презрамките завършват с ластична част на гърба.Презрамките се закопчават и регулират посредством черни пластмасови катарами.Крачолите са прави,като ширината им се регулира в долната си част чрез черни пластмасови ципове.На десния крачол,от дясната страна на бедрото е пришит малък инструментален джоб.Ширината на полугащеризона се регулира чрез черни метални копчета,по 3 бр.от всяка страна и илици на хълбоците,както и чрез прошити в задната долна част на изделието ластици в областта на кръста.Между ластичните части са пришити 3 бр.гайки за поставяне на допълнителен колан при нужда.Презрамките и долната част на полугащеризона отзад са съединени чрез платка с формата на трапец.Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 17 | Гащеризон | бр. | 0 |  |  | Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчув, с качулка и дишащ гръб.Закопчаване с цип.Да отговаря на EN 14126 и EN 1149-1 или еквивалент |
| 18 | Туника | бр. | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 19 | Манта медицински сестри - здравен кабинет | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 20 | Манта/престилка - мъжка | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 21 | Зимна полушуба водозащитна | бр. | 0 |  |  | Зимна шуба – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342. |
| 22 | Престилка дамска | К-кт | 0 |  |  | Престилката с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 23 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Престилката с къс ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 24 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 22 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 25 | Шуба | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 26 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Червен с бяло райе |
| 27 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Син с бяло райе |
| 28 | Гумирани престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 29 | Защитна престилка PVC | бр. | 0 |  |  | Престилка от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |
| 30 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Ватиран елек Състав – 100 % полиестер и подплата от полар.Цвят - черен EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Якa тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предница два вътрашни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външен обемени джобове за телефони със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см.Долната част на елека завършва с два външни обемени джоба със съшщата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека заздравени с понтове. |
| 31 | Ватиран елек | бр. | 21 |  |  | Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове.  Елека да отговаря на EN 13688, EN 342 или еквивалент. |
| 32 | Лятно яке | бр. | 174 |  |  | Лятно яке ЕN 13688 Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. |
| 33 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 34 | Риза-дамска | бр. | 0 |  |  | Дамска риза със къс ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 35 | Сако | бр. | 0 |  |  | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 36 | Риза спортна | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 37 | Риза | бр. | 96 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 38 | Панталон | бр. | 86 |  |  | Панталон - да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво oт горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло сив пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илици и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седалищния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 39 | Панталон |  | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 40 | Тениска | бр. | 436 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 41 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 0 |  |  | Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове. |
| 42 | Тениска с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 43 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 224 |  |  | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалент. |
| 44 | Работни ръкавици | бр. | 351 |  |  | **Ръкавици** - 5 пръста изработени от финно трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците да могат да се перат - минимум 5 цикъла. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да отговарят на EN 388 или еквивалент. |
| 45 | Работни ръкавици | бр. | 30 |  |  | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да са CAT III и да отговарят на EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 или еквивалент. |
| 46 | Ръкавици с пет пръста | бр. | 0 |  |  | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Да отговарят на EN 420 и EN388 или еквивалент |
| 47 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Да отговаря на EN 13688 или еквивалент |
| 48 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| 49 | Каска предпазна | бр. | 0 |  |  | Каска електро и удърнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама.Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, щитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS kорпус . Да отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалет. |
| 50 | Очила | бр. | 0 |  |  | Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочието , затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Да отговаря на Европейския стандарт:EN 166 или еквивалент. |
| 51 | Очила | бр. | 0 |  |  | очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки които да сменят лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 166 или еквивалент. |
| 52 | Антифони външни | бр. | 0 |  |  | пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните да е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 352-1 или еквивалент. |
| 53 | Дъждобран ПВЦ | бр. | 18 |  |  | Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Да отговаря на EN 343 или еквивалент |
| 54 | Обезопасителен колан | бр. | 0 |  |  | Сбруя изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презпамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Да отговаря на стандарт: EN 361 или еквивалент. |
| 55 | Шапка с козирка | бр. | 268 |  |  | Шапка лятна с козирка тип "беизболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколкта на шапката се коригира с лента тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната допълнителна лента за попиване на потта. |
| 56 | Зимна шапка | бр. | 134 |  |  | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |
| 57 | Медицински чехли/сабо/ | чф. | 0 |  |  | Половинки категорията S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща кат.SRC, износоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките да са с европейски произход. Да отговарят на EN 20345 или еквивалент. |
| 58 | Сабо бяло | чф. | 8 |  |  | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята.Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 59 | Сабо бяло - зимно | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с каишка.Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 60 | Работни чехли/летни | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 61 | Чехли работни/летни / | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 62 | Гумирани чехли | чф. | 2 |  |  | Тип галош - студоизолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Да отговаря на EN 344 или еквивалент |
| 63 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 64 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 178 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 65 | Обувки | чф. | 0 |  |  | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLARn и Bakterbil. Обувките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 или еквивалент . |
| 66 | Обувки дамски / мъжки | чф. | 90 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 67 | Обувки - предпазни | чф. | 0 |  |  | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило.Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 68 | Боти предпазни | чф. | 0 |  |  | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 69 | Обувки | чф. | 0 |  |  | работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични , с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Tип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водооттблъскваща, цвят черен. Eзик от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща потта,тип камбрел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт: EN 345 или еквивалент. |
| 70 | Ботуши PVC | чф. | 18 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 71 | Гумени ботуши с подплата | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
|  | **УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО** |  |  |  |  |  |
| 72 | Яке зимно | бр. | 0 |  |  | **Зимнo яке** – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно /Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342 или еквивалент. |
| 73 | Яке лятно | бр. | 0 |  |  | **Яке** в спортна кройка софтшел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./**Цвят чер.** Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 74 | Риза с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 75 | Риза с дълъг ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 76 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 77 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 78 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 79 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 80 | Пола | бр. | 0 |  |  | **Дамската права пола** е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цепка тип шлиц.Цепката защитена от разпорване при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 81 | Пуловер | бр. | 0 |  |  | **Пуловер** с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилени лакти.Изработен от 70% акрил,30% вълна.**Цвят тъмносин**.Размери : XS-4XL |
| 82 | Обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 83 | Боти | чф. | 134 |  |  | **Боти зимни черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от акрилна подплата. Обувките да са с Европейски произход. |
| 84 | Шапка | бр. | 0 |  |  | **Шапка** плетена 100% акрил черна |
| 85 | Вратовръзка | бр. | 0 |  |  | **Вратовръзка черна** изработена от полиестер(жакард) |
| 86 | Ръкавици | чф. | 0 |  |  | **Ръкавици** от естествена агнешка кожа с полиестерна подплата.Размери от 6 до 10 |
| 87 | Комуфлажен костюм | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна шуба** с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката.  **Комуфлажен панталон с подплата** с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви.Цвят маскировъчен зелено и кафяво.Материал:67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 88 | Комуфлажна риза | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба**. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m², . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажен панталон | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажен панталон летен** с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m². Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажно яке | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажно яке** водо и ветро устойчиво,ластичен маншет за пристягане в кръста. Материал:100%полиестер. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна тениска** с подсилен врат, 100% памук 170 g/m².Цвят маскитовъчен зелено и кафяво.Размер от М до 4XL |
| 92 | кубинки | чф. | 0 |  |  | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Bakterbil стелка. Кубинките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 . |
| 93 | Мъжки костюм | К-кт | 0 |  |  | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.**Мъжкото сако** е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакото е средно сив или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя външни джобове и един вътрешен ,които да бъдат с капаци.Дължината на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Да има два броя шлиц. Сакото е с вталена кройка. **Мъжкият панталон** е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син.Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 95 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| **Обща стойност в лв. с ДДС:** | | | | | | *…………………………… (но не повече от 43903 лв. с ДДС)* |

| **Проект интегриран подход** | | | | | | **Приложение 16** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Мярка** | **Броя** | **Ед. цена в лв. с ДДС** | **Обща стойност в лв. с ДДС** | **Технически изисквания към стоката** |
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. **Полугащеризон - д**а бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 2 | Работен костюм-ватиран | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм ватиран -**  Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил,обкантващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см,с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; **Туника**: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. **Панталон:** цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент. |
| 4 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.  Полугащеризон Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 5 | Ватиран костюм | бр. | 0 |  |  | Изработен от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят светло сив с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло сив пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сиви на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дулжина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава;в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придпособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. **Полугащеризон:** Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обкантващ джоба;голям трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговатят на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 6 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм** - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основен цвят маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Да отговаря на ЕN 13688. **Якето** има два долни големи джоба в основния цвят,външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро.Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/,който достига до ръкавните извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче.Колана етревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят . Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина, с изключение на плохите на гърба. **Полугащеризона** е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по eдин голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капаците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина. |
| 7 | Работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели. **Яке**:Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основия цвят, покрити с цял прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капаците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката,покрит с пластрон,започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета;ръкавите са прикачени,в основния цвят;завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите;ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.  **Полугащеризон**:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обкантващ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришито отделение за химикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста ; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав ипанталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 8 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 14 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 8 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с дълъг ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 15 | Летен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Полугащеризон да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 16 | Зимен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Ватиран полугащеризон,изработен от плат със състав 30% Памук / 70% Полиестер в черен цвят.Права кройка,два долни правоъгълни джоба ,един основен правоъгълен джоб на гърдите,закопчаващ се с черен пластмасов цип и два по-малки пришити върху него.Колана отпред,разделящ долната и горна част на изделието.Основното закопчаване е с черен пластмасов цип.Презрамките завършват с ластична част на гърба.Презрамките се закопчават и регулират посредством черни пластмасови катарами.Крачолите са прави,като ширината им се регулира в долната си част чрез черни пластмасови ципове.На десния крачол,от дясната страна на бедрото е пришит малък инструментален джоб.Ширината на полугащеризона се регулира чрез черни метални копчета,по 3 бр.от всяка страна и илици на хълбоците,както и чрез прошити в задната долна част на изделието ластици в областта на кръста.Между ластичните части са пришити 3 бр.гайки за поставяне на допълнителен колан при нужда.Презрамките и долната част на полугащеризона отзад са съединени чрез платка с формата на трапец.Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 17 | Гащеризон | бр. | 0 |  |  | Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчув, с качулка и дишащ гръб.Закопчаване с цип.Да отговаря на EN 14126 и EN 1149-1 или еквивалент |
| 18 | Туника | бр. | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 19 | Манта медицински сестри - здравен кабинет | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 20 | Манта/престилка - мъжка | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 21 | Зимна полушуба водозащитна | бр. | 0 |  |  | Зимна шуба – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342. |
| 22 | Престилка дамска | К-кт | 0 |  |  | Престилката с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 23 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Престилката с къс ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 24 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 25 | Шуба | бр. | 7 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 26 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Червен с бяло райе |
| 27 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Син с бяло райе |
| 28 | Гумирани престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 29 | Защитна престилка PVC | бр. | 0 |  |  | Престилка от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |
| 30 | Ватиран елек | бр. | 8 |  |  | Ватиран елек Състав – 100 % полиестер и подплата от полар.Цвят - черен EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Якa тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предница два вътрашни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външен обемени джобове за телефони със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см.Долната част на елека завършва с два външни обемени джоба със съшщата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека заздравени с понтове. |
| 31 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове.  Елека да отговаря на EN 13688, EN 342 или еквивалент. |
| 32 | Лятно яке | бр. | 0 |  |  | Лятно яке ЕN 13688 Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. |
| 33 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 34 | Риза-дамска | бр. | 42 |  |  | Дамска риза със къс ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 35 | Сако | бр. | 0 |  |  | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 36 | Риза спортна | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 37 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 38 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон - да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво oт горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло сив пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илици и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седалищния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 39 | Панталон |  | 42 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 40 | Тениска | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 41 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 0 |  |  | Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове. |
| 42 | Тениска с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 43 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 0 |  |  | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалент. |
| 44 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | **Ръкавици** - 5 пръста изработени от финно трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците да могат да се перат - минимум 5 цикъла. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да отговарят на EN 388 или еквивалент. |
| 45 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да са CAT III и да отговарят на EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 или еквивалент. |
| 46 | Ръкавици с пет пръста | бр. | 0 |  |  | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Да отговарят на EN 420 и EN388 или еквивалент |
| 47 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Да отговаря на EN 13688 или еквивалент |
| 48 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| 49 | Каска предпазна | бр. | 0 |  |  | Каска електро и удърнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама.Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, щитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS kорпус . Да отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалет. |
| 50 | Очила | бр. | 0 |  |  | Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочието , затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Да отговаря на Европейския стандарт:EN 166 или еквивалент. |
| 51 | Очила | бр. | 0 |  |  | очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки които да сменят лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 166 или еквивалент. |
| 52 | Антифони външни | бр. | 0 |  |  | пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните да е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 352-1 или еквивалент. |
| 53 | Дъждобран ПВЦ | бр. | 0 |  |  | Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Да отговаря на EN 343 или еквивалент |
| 54 | Обезопасителен колан | бр. | 0 |  |  | Сбруя изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презпамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Да отговаря на стандарт: EN 361 или еквивалент. |
| 55 | Шапка с козирка | бр. | 0 |  |  | Шапка лятна с козирка тип "беизболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколкта на шапката се коригира с лента тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната допълнителна лента за попиване на потта. |
| 56 | Зимна шапка | бр. | 0 |  |  | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |
| 57 | Медицински чехли/сабо/ | чф. | 0 |  |  | Половинки категорията S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща кат.SRC, износоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките да са с европейски произход. Да отговарят на EN 20345 или еквивалент. |
| 58 | Сабо бяло | чф. | 8 |  |  | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята.Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 59 | Сабо бяло - зимно | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с каишка.Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 60 | Работни чехли/летни | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 61 | Чехли работни/летни / | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 62 | Гумирани чехли | чф. | 0 |  |  | Тип галош - студоизолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Да отговаря на EN 344 или еквивалент |
| 63 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 64 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 65 | Обувки | чф. | 0 |  |  | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLARn и Bakterbil. Обувките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 или еквивалент . |
| 66 | Обувки дамски / мъжки | чф. | 21 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 67 | Обувки - предпазни | чф. | 0 |  |  | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило.Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 68 | Боти предпазни | чф. | 0 |  |  | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 69 | Обувки | чф. | 0 |  |  | работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични , с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Tип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водооттблъскваща, цвят черен. Eзик от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща потта,тип камбрел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт: EN 345 или еквивалент. |
| 70 | Ботуши PVC | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 71 | Гумени ботуши с подплата | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
|  | **УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО** |  |  |  |  |  |
| 72 | Яке зимно | бр. | 0 |  |  | **Зимнo яке** – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно /Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342 или еквивалент. |
| 73 | Яке лятно | бр. | 0 |  |  | **Яке** в спортна кройка софтшел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./**Цвят чер.** Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 74 | Риза с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 75 | Риза с дълъг ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 76 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 77 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 78 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 79 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 80 | Пола | бр. | 0 |  |  | **Дамската права пола** е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цепка тип шлиц.Цепката защитена от разпорване при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 81 | Пуловер | бр. | 0 |  |  | **Пуловер** с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилени лакти.Изработен от 70% акрил,30% вълна.**Цвят тъмносин**.Размери : XS-4XL |
| 82 | Обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 83 | Боти | чф. | 0 |  |  | **Боти зимни черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от акрилна подплата. Обувките да са с Европейски произход. |
| 84 | Шапка | бр. | 0 |  |  | **Шапка** плетена 100% акрил черна |
| 85 | Вратовръзка | бр. | 0 |  |  | **Вратовръзка черна** изработена от полиестер(жакард) |
| 86 | Ръкавици | чф. | 0 |  |  | **Ръкавици** от естествена агнешка кожа с полиестерна подплата.Размери от 6 до 10 |
| 87 | Комуфлажен костюм | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна шуба** с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката.  **Комуфлажен панталон с подплата** с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви.Цвят маскировъчен зелено и кафяво.Материал:67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 88 | Комуфлажна риза | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба**. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m², . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажен панталон | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажен панталон летен** с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m². Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажно яке | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажно яке** водо и ветро устойчиво,ластичен маншет за пристягане в кръста. Материал:100%полиестер. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна тениска** с подсилен врат, 100% памук 170 g/m².Цвят маскитовъчен зелено и кафяво.Размер от М до 4XL |
| 92 | кубинки | чф. | 0 |  |  | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Bakterbil стелка. Кубинките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 . |
| 93 | Мъжки костюм | К-кт | 0 |  |  | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.**Мъжкото сако** е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакото е средно сив или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя външни джобове и един вътрешен ,които да бъдат с капаци.Дължината на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Да има два броя шлиц. Сакото е с вталена кройка. **Мъжкият панталон** е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син.Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 95 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| **Обща стойност в лв. с ДДС:** | | | | | | *……………………………… (но не повече от 8666 лв. с ДДС)* |

| **ОП Обществена трапезария** | | | | | | **Приложение 17** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Мярка** | **Броя** | **Ед. цена в лв. с ДДС** | **Обща стойност в лв. с ДДС** | **Технически изисквания към стоката** |
| 1 | Работен костюм-работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. **Полугащеризон - д**а бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 2 | Работен костюм-ватиран | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм ватиран -**  Изработен от 100% Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят сив с оранжева гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м; два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с оранжев мех и скосен вътрешен край, с прав капак широк 16 см и висок 6см със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в оранжев цвят и един вътрешен от ляво с ширина 14.5см, височина 15.5см и закопчаване с велкро;в оранжев цвят са и широки по 10 см 2 предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно,като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето. Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката, покрит със сив пластрон,широк 8см, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро; ръкавите са прикачени,сиви на цвят с оранжеви вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дължина и широки по 12 см в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава; завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава; в горния край от вътрешната страна на яката има оранжева лента с ширина 1 см; в задния край на яката е приспособен джоб, закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Полугащеризон: Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба с ширина 19,5 см и височина 28 см със скосен вътрешен край и оранжев фитил,обкантващ джоба; голям трапецовиден джоб отпред на платката с ширина в долната основа 26 см, ширина на върха 19,5 см и височина 21 см. В двата му края са обособени отделения за химикали. Джоба има капак в оранжев цвят широк 21 см, височина в левия край 6 см и 7,5 см в десния; капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява; има външно пришит джоб отдясно със скосени краища и ширина 18,5 см и височина 20 см,с прав капак с ширина 18,5 см и височина 6 см.Закопчава се с 2 тик-так копчета; един инструментален обемен страничен джоб с оранжев мех на десния крачол и скосен край, започващ на 8см от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в оранжев цвят широки по 3см и високи 14см. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 3 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 14 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; **Туника**: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. **Панталон:** цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент. |
| 4 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм - яке с полугащеризон ЕN 13688 или еквивалент** Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката.  Полугащеризон Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче,един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 5 | Ватиран костюм | бр. | 0 |  |  | Изработен от 100%Полиестер/Полиуретан със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят светло сив с тъмно синя гарнитура и светлоотразителни елементи. **Яке**: Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите, хастар 80 гр/кв.м;два симетрично разположени горни обемни джоба в основия цвят с тъмно син мех и скосен вътрешен край, с прав капак със скосен вътрешен край и закопчаване в средата с велкро; два долни странични джоба покрити с капак в тъмно син цвят и един вътрешен от ляво и закопчаване с велкро; в тъмно син цвят са предни и 2 задни странични ивици в ляво и дясно, като предните са разположени вертикално от горния джоб до колана на якето ,а задните също вертикално от светлоотразителните елементи на гърба до колана на якето.Якето е с централно закопчаване с пластмасов цип с едри лети зъби до яката,покрит със светло сив пластрон, започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка и закопчаване с 4 броя велкро;ръкавите са прикачени,светло сиви на цвят с тъмно сини вертикално разположени ивици от вътрешната им страна по цялата дулжина в ляво и дясно от съединителния шев на ръкава;завършват с маншет с частичен ластик и регулиране с велкро; якето има светлоотразителни елементи с триъгълна форма отпред върху капака на двата горни джоба, и огледално на ръкава на същото ниво, на гърба отново на същото ниво от двете страни и отново огледално на ръкава;в горния край от вътрешната страна на яката има тъмно синя лента с ширина 1 см; в яката е придпособен джоб,закопчаващ се с 3 броя велкро в който е прибрана пришита неватирана качулка с ластичен шнур и пластмасови механизми за пристягане.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. **Полугащеризон:** Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и тъмно син фитил, обкантващ джоба;голям трапецовиден джоб отпред на платката.В двата му края са обособени отделения за химикали.Джоба има капак в тъмно син цвят, в десния капака се закопчава с две тик-так копчета и има прикачен палец в основния цвят от ляво за лесно разкопчаване без да се замърсява;има външно пришит джоб отдясно със скосени краища. Закопчава се с 2 тик-так копчета;един инструментален обемен страничен джоб с тъмно син мех на десния крачол и скосен край, започващ от долния край на външно пришития преден десен джоб, като върху него има пришити две отделения за химикали в тъмно син цвят. Полугащеризона е с ластик на кръста, закопчаване от двете страни с по две пластмасови копчета и предно закопчаване с пластмасов спираловиден цип; две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 големи пластмасови катарами.Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Да отговатят на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 6 | Работен костюм-яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | **Работен костюм** - яке с полугащеризон от плат 100% Памук, 240гр/кв.м.; основен цвят маслено зелен с тревисто зелена гарнитура. Да отговаря на ЕN 13688. **Якето** има два долни големи джоба в основния цвят,външно пришити, със светлоотразителен паспел/фитил/ на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба в основния цвят с капаци в тревисто зелен цвят, закопчаващи се с велкро.Предницата на якето е срязана на нивото на гърдите,като горната платка е тревисто зелена,а на мястото на срязване е вмъкнат хоризонтален светлоотразителен паспел/фитил/,който достига до ръкавните извивки отляво и дясно. Централно предно закопчаване с пластмасов спирален цип, започващ от колана на якето и завършващ до вратната извивка, покрит с пластрон в основния цвят и закопчаване с велкро на минимум три места. Гърба на якето е срязан хоризонтално, като горната платка е тревисто зелена и на мястото на срязване е вмъкнат светлоотразителен фитил;вертикално по цялата дължина на гърба симетрично в ляво и дясно са пришити по една плоха. Ръкавите са прикачени, срязани отпред по цялата им дължина,като на мястото на срязване са поставени светлоотразителни фитили; предното срязване на ръкавите по дължина е продължение на горното срязване на предницата на якето и достига до маншета на ръкавите; Ръкавните маншети са без ластик и се закопчават с пластмасово копче.Колана етревисто зелен, с частичен ластик в ляво и дясно. Яката на якето е права, в основния цвят . Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина, с изключение на плохите на гърба. **Полугащеризона** е свободен силует, прав, като в областта на коленете е подсилен с допълнително парче плат. Полугащеризона е с по eдин голям горен вътрешен джоб на всеки крачол, с овален отвор и торба; в ляво и дясно, странично на крачолите са разположени два симетрични външно пришити обемни джоба в основния цвят с тревисто зелени капаци, закопчаващи се с велкро и хоризонтални светлоотразителни фитили над капаците. Отзад в ляво и дясно са пришити два отворени външни правоъгълни джоба, в горния си край са с широки ленти в тревисто зелено, а под тях има хоризонтални светлоотразителни фитили. Колана на полугащеризона е с цял ластик отзад. Полугащеризона се закопчава странично от ляво и дясно с пластмасови копчета и централно отпред с пластмасов цип с лети зъби. Гръдната платка е от основния цвят, като на нея е пришит голям правоъгълен джоб, закопчаващ се с капак, с цвят тревисто зелено и велкро; над капака хоризонтално е пришит светлоотразителен фитил по цялата ширина на платката. Над платката са прихванати две текстилни уши към които са закрепени пластмасовите катарами. Платката на гърба е срязана вертикално по цялата височина; на нея са пришити текстилните презрамки на полугащеризона, които в началото си започват с ластик и завършват с катарами. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички тигели са двойни за здравина. |
| 7 | Работно яке с полугащеризон | К-кт | 0 |  |  | Водозащитен ватиран комплект - Яке и Полугащеризон. Изработен от 100%Полиестер/промазка/,120гр/кв.м , мин. 800 мм воден стълб със 100%Полиестерна вата и 100%Полиестерен хастар; основен цвят тъмно син с кралско синя гарнитура, 2.5см светлоотразителни ленти и светлоотразителни паспели. **Яке**:Вата-200 гр/кв.м на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80 гр/кв.м. Два симетрично разположени горни джоба в основия цвят, покрити с цял прав капак започващ от ципа и завършващ до ръкавната извивка; два долни странични вътрешни джоба с торба,филетка в кралско син цвят светлоотразителен паспел в долния край на филетката; един вътрешен джоб от ляво. Якето е с кралско сини платки на гърдите и гърба като тези на гърдите достигат до капака на горните джобове, а непосредствено над капаците е пришита 2.5см светлоотразителна лента от ляво започваща от пластрона и завършваща на ръкавната извивка, а от дясно започваща от ципа и завършваща на ръкавната извивка. Платката на гърба обхваща целия гръб, започва от вратната извивка.Якето е с централно закопчаване с пластмасов спирален цип до яката,покрит с пластрон,започващ от колана на якето и достигащ до вратната извивка, закопчаване с 4 тик-так копчета;ръкавите са прикачени,в основния цвят;завършват с ластичен маншет; от ластичния маншет е пришита 2.5см светлоотразителна лента по цялата обиколка на ръкавите;ръкавите са срязани на две места по цялата си дължина с вмъкнат светлоотразителен паспел, като започва от долния край на светлоотразителните ленти отпред и отзад и достига ластичния маншет. Якето завършва с колан в кръста на който странично в ляво и дясно е разположен ластик. Яката е в основния цвя с вмъкнат светлоотразителен паспел в горния и край. В задната част на якето в долния край на яката е прикачена ватирана качулка с 3 пластмасови копчета, полиестерен хастар и връзки за пристягане. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.  **Полугащеризон**:Вата-120 гр/кв.м; два предни външно пришити долни джоба със скосен вътрешен край и светлоотразителен паспел, обкантващ джоба; непосредствено над горния десен джоб от централния цип е пришито отделение за химикали , а до него е разположен обемен джоб за GSM с прав капак със скосен край, закопчаващ се с велкро; отзад в дясно има прикачен отворен външен джоб със скосени долни краища, под него е разположен отворен външен инструментален джоб долепен до страничния шев на полугащеризона със скосен вътрешен край. Полугащеризона е със закопчаване с централен спирален пластмасов цип с дължина 35 см. Полугащеризона е с частичен ластик на кръста ; задната платка на полугащеризона е с частичен ластик в извивките, към нея са прикачени две презрамки с частичен ластик с възможност за регулиране на дължината и 2 пластмасови катарами, а в горния и край има ухо за закачане; на двата крачола на полугащеризона са разположени по две 2.5 см светлоотразителни ленти по цялата обиколка на крачолит; в края на крачола от вътрешната страна е пришит протектор от основния плат, който в средата е с ластик срещу навлизане на сняг. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. |
| 8 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Туника с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 9 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 10 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав ипанталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 11 | Работен костюм - туника с панталон - медицински | К-кт | 0 |  |  | Туника с дълъг ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 12 | Работен костюм - туника с панталон - медицински сестри - здравни кабинети | К-кт | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Панталон: цвят – бял, плат като на туниката. Силуета на панталона е дамски със стеснен крачол, с цял ластик в кръста. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 13 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с къс ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 14 | Работен костюм - туника с панталон | К-кт | 0 |  |  | Костюма изработен от 120 гр/кв.м в различни цветове / ще се уточнят допълнително /Да отговаря на EN 13688 или еквивалент.**Туника** с дълъг ръкав и шпиц /остро / деколте.. Права свободна кройка с три джоба.Един на ниво гърди в ляво и два на ниво талия.**Панталон** прав свободна кройка с ластик за пристягане в кръста.Плат П/ПЕ 130 гр.м2.Панталон - силуета на панталона е прав, с цял ластик в кръста, като върху крачолите отпред в ляво и дясно са пришити два горни външни джоба. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 15 | Летен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Полугащеризон да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Да бъде изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. полугащеризона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб ; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на полущаеризона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на полугащеризона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак. Гащеризона има три предни джоба, един с капак и копче, един с цип,и един със пришито към него велкро за залепяне закопчаване. |
| 16 | Зимен гащеризон | бр. | 0 |  |  | Ватиран полугащеризон,изработен от плат със състав 30% Памук / 70% Полиестер в черен цвят.Права кройка,два долни правоъгълни джоба ,един основен правоъгълен джоб на гърдите,закопчаващ се с черен пластмасов цип и два по-малки пришити върху него.Колана отпред,разделящ долната и горна част на изделието.Основното закопчаване е с черен пластмасов цип.Презрамките завършват с ластична част на гърба.Презрамките се закопчават и регулират посредством черни пластмасови катарами.Крачолите са прави,като ширината им се регулира в долната си част чрез черни пластмасови ципове.На десния крачол,от дясната страна на бедрото е пришит малък инструментален джоб.Ширината на полугащеризона се регулира чрез черни метални копчета,по 3 бр.от всяка страна и илици на хълбоците,както и чрез прошити в задната долна част на изделието ластици в областта на кръста.Между ластичните части са пришити 3 бр.гайки за поставяне на допълнителен колан при нужда.Презрамките и долната част на полугащеризона отзад са съединени чрез платка с формата на трапец.Да отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. |
| 17 | Гащеризон | бр. | 0 |  |  | Гащеризон от нетъкан текстил. Цвят бял. Анистатичен, водоустойчив, химически устойчув, с качулка и дишащ гръб.Закопчаване с цип.Да отговаря на EN 14126 и EN 1149-1 или еквивалент |
| 18 | Туника | бр. | 0 |  |  | Туника с къс ръкав с панталон от плат 33%Памук/67%Полиестер, 120гр/кв.м; Туника с къс ръкав: основен цвят на туниката:бял с електриково-синя гарнитура. Предницата на туниката е тайорен модел, срязана вертикално, двустранно по цялата дължина; отпред горе в ляво е пришит външен отворен малък джоб в основния цвят; два големи външно пришити джоба, долу в ляво и дясно с вертикална гарнитура в електриково синьо, започваща от страничните шевове на туниката на разстояние не по-малко от 5см навътре; Гърба на туниката е срязан вертикално по средата по цялата дължина от вратната извивка до долния и край; Закопчаването на туниката е централно с минимум 5 броя тик-так копчета. Деколтето е остро, на бод. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 19 | Манта медицински сестри - здравен кабинет | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: бял. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 20 | Манта/престилка - мъжка | бр. | 0 |  |  | Престилката е от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: кр.син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е права, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 21 | Зимна полушуба водозащитна | бр. | 0 |  |  | Зимна шуба – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342. |
| 22 | Престилка дамска | К-кт | 0 |  |  | Престилката с дълъг ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 23 | Дамска престилка с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Престилката с къс ръкав от Памук/Полиестер, 33/67, 120гр/м2. цвят: син. Прав свободен силует и дължина под коляното, с два долни отворени пречупени джоба от ляво и дясно разположени на нивото на ханша. Под горния край на джобовете е пришита хоризонтално гарнитура. Престилката има и отворен пречупен джоб горе в ляво. Централно закопчаване с минимум 6 броя пластмасови копчета. Гърба на престилката е срязан вертикално по средата, като на кръста е пришит колан. Ръкавите са прикачени, завършват с маншет и закопчаване с пластмасово копче. Яката е заоблена, широка 7 см, завършваща в долния си край с два ревера. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Да отговарят на EN 13688 или еквивалент |
| 24 | Водозащитен костюм с качулка | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят кр.син с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 25 | Шуба | бр. | 0 |  |  | Шубата отговаря на EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Изработена от промазан плат PVC/PE ветро- и водо устойчива.Основен цвят червен с гарнитури в цвят чер и сив Модела е с предно закопчване с цип до горе с едри лети зъби, прrкрит с пластрон с комбинирано закопчаване с тик-так копчета и поне на три места с велкро. Предницата е съставена от 5 части. Яката е права, като в задната й част в секретен отвор е монтирана несваляема шапка с хастар изработена от лицев плат с основния цвят. Закопчаването на секретния отвор за шапката е с поне три броя велкро. Ръкавите са изработени от три парчета в различни цветове завършващи с маншет, който е с частично пристягане в китката на боксир машина, като ластичната част е разделена на три равни части, да има и допълнително закопчаване с велкро. Шубата е подплатена с капитонирана вата към хастара с фигури. Шубата има 4 външни джоба, два горни и два долни, вертикално закопчаване с цип. Циповете са водоустойчиви. Циповете на горните джобове са покрити капитонирана платка със светлоотразителни елементи. В горната част на джобовете от ципа към ръкавите преминава светлоотразителен фитил, който очертава раменната платка, завършваща в задната част на якето. В основата на горния джоб в долната част, посредством полиестерна лента с ширина 2,5 см. е монтирана пластмасова халка с отвор минимум 2,5 см. В горната вътрешна част от дясната страна е монтиран външно пришит джоб за мобилен телефон изработен от основния лицев плат и закопчаване в горната си част с велкро. От лявата страна е монтиран друг джоб от лицевия плат. Закопчаване в горната част по средата с велкро. Гърба на якето се състои от три части като по средата да е основния цвят от двете страни с контрастен цвят. На машинките на циповете да бъдат поставени текстилни ленти за по-лесно захващане. В долната си част откъм гърба шубата да бъде с възможност за пристягане, посредством ластик и автоматични ограничители |
| 26 | Предни престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Червен с бяло райе |
| 27 | Предни престилки | бр. | 14 |  |  | Престилка с регулиране дължината на врузката за отвора на врата, връзки за завързване на кръста и преден джоб с форма на полумесец разделен на две - плат 100% памук, 260 гр./кв.м.Син с бяло райе |
| 28 | Гумирани престилки | бр. | 0 |  |  | Престилка от винил с дебелина 0,508 мм с размер 90х115 см. Цвят бял. |
| 29 | Защитна престилка PVC | бр. | 0 |  |  | Престилка от PVC с размер 90х120 см. Цвят бял. |
| 30 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Ватиран елек Състав – 100 % полиестер и подплата от полар.Цвят - черен EN 13688 и EN 342 или еквивалент. Якa тип столче, закопчаване от пред с пластмасов цип. Украсителни тигели на гръб и лице. На предница два вътрашни джоба от двете страни закопчаване с пластмасов цип. Под тях от лявата страна външен обемен джоб със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. От дясната страна два външен обемени джобове за телефони със съшщата ширина на вътрешния. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака пришита по ширина светлолтразителена лента от 0,5 см. Също така има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см.Долната част на елека завършва с два външни обемени джоба със съшщата ширина на средните. Закопчаване с велкро на пришит какак. На капака има пришита лента перпендикулярна на средата на капака с размер 2 см за отваряне на капака. На нея има пришита светлоотразителна лента с ширина 1 см. Един брой вътрешен джоб и закопчаване с велкро. Всички силови елементи по елека заздравени с понтове. |
| 31 | Ватиран елек | бр. | 0 |  |  | Елекът да е двулицев – едното лице да е от промазка тип шифон, сплитка лито, 600 мм. воден стълб, дишаща материя против изпотяване, а другото - от полар, 100%ПЕ, 280 гр/кв.м, вталена кройка. Между двете лица да има поставена капитонирана вата 150 гр. Закопчаването да е предно с пластмасов цип с едри лети зъби, закопчаване до горе. На двете лица да има по три джоба: 2 долни закопчаващи се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби и 1 горе в ляво, също закопчаващ се вертикално с пластмасов цип с едри лети зъби, всички ципове да са покрити с филетки. Събирането на елека да е с 5 конечен оверлог, като да има и допълнително подсилване с прав шев. Елека да се предлага в поне 4 цветови комбинации, като двете лица да са различни цветове.  Елека да отговаря на EN 13688, EN 342 или еквивалент. |
| 32 | Лятно яке | бр. | 0 |  |  | Лятно яке ЕN 13688 Яке - да бъде изработена от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента на маншета на ръкавите и на колана на гърба и светло сиви фитили на гърдите и ръкавите.Якето има два долни големи обемни джоба външно пришити, цвят тъмно син с мех в същия цвят, със светло сив фитил на скосения отвор на джоба; два горни големи външно пришити джоба , като десния е тъмно син на цвят, с прав капак в кралско син цвят , закопчаващ се с велкро; велкрото продължава с пришит палец в средата на капака в черен цвят със светлоотразителна ивица; левия джоб е тип 3 в 1 – долен, основен, в светло сив цвят с размери на джоба, цвят и размери на капака, както и палец като на десния джоб; върху него е пришит отворен джоб в тъмно син цвят, а върху този отворен джоб в левия му край е зашит обемен джоб за GSM, тъмно син на цвят с тъмно син мех и щрифелка, в долната си част с пришито велкро за закопчаване на джоба, а от горе е с двусантиметрова черна лента със светлоотразителна ивица в средатаЦентрално предно закопчаване с метален цип започващ непосредствено над колана на якето и стигащ до вратната извивка, покрит с пластрон в тъмно син цвят и закопчаване с две метални тик-так копчета, долното от които се намира върху колана на якето, а другото е в горния край на пластрона. Странично от ляво и дясно непосредствено под ръкавната извивка и върху страничния шев има монтиран отвор за проветрение и вентилиране на тялото чрез метален цип с дължина 24см и мрежеста тъкан с ширина 6см от вътрешната страна на отвора.. Ръкавите са тип "реглан", срязани на две места отпред и отзад по дължина и на две места в долната част на ръкавите под фитилите по ширина, оформяйки три парчета. На местата на срязване по дължина са поставени светло сиви фитили; ръкавите са тъмно сини в горната си част, заключена между предния и задния фитил. Колана на якето е кралско син на цвят. Яката на якето е права в тъмно си,н Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове. Всички шевове са двойни, изпълнени на двуиглова машина с изключение на прикачането и срязването на яката. |
| 33 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 34 | Риза-дамска | бр. | 0 |  |  | Дамска риза със къс ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 35 | Сако | бр. | 0 |  |  | Дамското сако е изработено от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на сакото е тъмно син или черен. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя джобове ,които са с капаци. Дължината на сакото да варира в зависимост от височината и фигурата на служителите. |
| 36 | Риза спортна | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 37 | Риза | бр. | 0 |  |  | Дамска риза с дълъг ръкав .Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер.Ризата е вталена с един брой джоб от лявата страна в областта на гърдите.Цвят допълнително ще се уточни.Ризата е със столче яка ,подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон,което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 38 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон - да отговаря на EN 13688 или еквивалент. Изработен от 100% Памук, 275гр/кв.м., цвят: комбинация от кралско синьо, тъмно синьо и светло сиво с 2,5см светлоотразителна лента от задната страна на двата крачола. Панталона е прав, с два горни джоба от ляво и дясно, тип "италиански", с торба и със светло сив фитил на скосения отвор на джобовете; под отвора на десния джоб е пришит малък трапецовиден светло сив джоб; джоба е пришит върху две платки, долната от които е кралско синя, а горната е тъмно синя, започващи от страничния шев на панталона и стигащи до торбата на джоба; същите две платки в кралско синьо и тъмно синьо ги има и под отвора на левия джоб; отпред са разположени и кралско сини, трапецовидни джобове за наколенки; джобовете имат прави, кралско сини капаци, с хоризонтален светло сив фитил в долния край на капака, закопчават се в средата с велкро; задния десен джоб на панталона е външно пришит, тъмно син, с кралско син прав капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; задния ляв джоб е външно пришит, тъмно син, и е симетрично разположен на десния; и на двата джоба на разстояние 4см от долния им край има двоен хоризонтален тигел; странично от ляво oт горния ляв страничен джоб е пришит обемен тъмно син джоб, с тъмно син мех, джоба има прав, кралско син капак, закопчаващ се с велкро в средата; велкрото продължава с пришит палец в черен цвят със светлоотразителна ивица за лесно разкопчаване без да се замърсява дрехата; в долния му край има двоен хоризонтален тигел; странично от дясно има външно пришит, светло сив инструментален джоб тип 2 в 1, пришити един върху друг с плаващ долен ляв край; върху горния джоб има допълнително пришита декоративна светло сива платка. Между предния ляв горен джоб и задния ляв в долния им край е пришит светло сив пречупен колан, който оформя отвор за поставяне на строителни инструменти в него. Цялата предна част на панталона е тъмно синя, докато задната е срязана на две места, от което са обособени три части; най-отгоре има тъмно синя платка, а в средата централния шев разделя платката на две, като от ляво и дясно от края на панталона има двоен вертикален тигел; средната част е кралско синя, а долната е тъмно синя, като между двете има пришита 2.5см светлоотразителна лента на двата крачола. Закопчаването на панталона отпред е с метален цип и метално копче на колана. Колана на кръста е с 5 броя гайки, завършващи с уши на които има илици и два частични странични ластика. Всички джобове са подсилени в ъглите с понтове.Тройни са страничните и вътрешните шевове на панталона, както и седалищния шев, а също така свързващия шев на задната горна и средна платка . Всички останали шевове са двойни. Всички шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог. |
| 39 | Панталон |  | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 40 | Тениска | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 41 | Тениска тип "Лакосте" | бр. | 0 |  |  | Тениска тип "Лакосте" с якичка, изработена от 100% Памучно трико, площна маса минимум 170 g/m², в различни цветове. |
| 42 | Тениска с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | Тениска с обло деколте изработена от 100% П, площна маса минимум 150 g/m²,Различни цветове. |
| 43 | Светлоотразителна жилетка | бр. | 0 |  |  | Светлоотразителна жилетка - оранжева, изработена от плат 100% полиестер, със светлоотразителни ленти. Да отговаря на EN 13688 и EN 471 или еквивалент. |
| 44 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | **Ръкавици** - 5 пръста изработени от финно трико топени в микронитрилова пяна осигуряваща пълна въздухо-пропускливост. Минимално изискване за протриване - 15000 цикъла. Ръкавиците да могат да се перат - минимум 5 цикъла. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да отговарят на EN 388 или еквивалент. |
| 45 | Работни ръкавици | бр. | 0 |  |  | Противосрезни ръкавици с високо ниво на химическа защита. Да отговарят на Оеко-Тех стандарт за безвредност и да не съдържат силикон. Да са CAT III и да отговарят на EN 374-3, EN 374-2 и EN 388 или еквивалент. |
| 46 | Ръкавици с пет пръста | бр. | 0 |  |  | Ръкавици с полимерни капки, изработени от трико с бамбукова нишка. Да отговарят на EN 420 и EN388 или еквивалент |
| 47 | Боне | бр. | 0 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от 180 гр/кв.м памук/полиестер. Да отговаря на EN 13688 или еквивалент |
| 48 | Боне | бр. | 14 |  |  | Боне с козирка с тюл и мрежа за коса. Изработена от нетъкан текстил - полипропилен |
| 49 | Каска предпазна | бр. | 0 |  |  | Каска електро и удърнозащитна с околожка от текстил, 4 позиционно захващане, коригиране с врътка, без вентилационни отвори. Тегло до 330 грама.Електро защитност до 1000 V. Жлебове за поставяне на антифони, щитове и други аксесоари. Възможност за закрепване на подбрадник. ABS kорпус . Да отговаря на стандарти EN 13463-1 ATEX и EN 50365 или еквивалет. |
| 50 | Очила | бр. | 0 |  |  | Защитни очила с ацетатни лещи, частично издължен, за да се обхваща и областта около слепоочието , затворен тип, срещу киселинни пръски и прах, с индиректна вентилация. Ластик за пристягане към главата. Да отговаря на Европейския стандарт:EN 166 или еквивалент. |
| 51 | Очила | бр. | 0 |  |  | очила – с поликарбонатен визьор, механична защита. Удобна лента за главата с възможност за регулиране, както и рамки които да сменят лентата, 18 индиректни вентилационни отвора осигуряващи добра циркулация на въздуха, като предпазват от прах и течности. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 166 или еквивалент. |
| 52 | Антифони външни | бр. | 0 |  |  | пасивни антифони, на които лявата и дясната чашка са отделни и могат индивидуално да се регулират съответно за лявото и дясно ухо, с цел да се получи по-добро прилягане към главата. Чашката на антифоните да е достатъчно голяма, за да пасне на всички типове уши, независимо от размера им. Средна норма на заглушаване- SNR 33 db. Да отговаря на Европейски стандарт: EN 352-1 или еквивалент. |
| 53 | Дъждобран ПВЦ | бр. | 0 |  |  | Водозащитно наметало с качулка от PVC/Полиамид. Цвят - син. Да отговаря на EN 343 или еквивалент |
| 54 | Обезопасителен колан | бр. | 0 |  |  | Сбруя изработена еластичен полиестер /ремъците /. Оборудвана с една задна точка за захващане с удължителна лента + 1 преден пръстен за захващане. Всички метални елементи са изработени от неръждаема стомана (inox) за по-добра защита от корозия. Регулируеми презпамки за раменете и краката. Размер: Универсален. Да отговаря на стандарт: EN 361 или еквивалент. |
| 55 | Шапка с козирка | бр. | 0 |  |  | Шапка лятна с козирка тип "беизболна" изработена от плат 100% П, с памучна подплата в предната част на шапката, отвори за проветрение в горната част, твърда тегелирана козирка, двойно тегелирани шевове, обиколкта на шапката се коригира с лента тип велкроили с пластмасова лента в задната част, по цялата обиколка на шапката от вътрешната допълнителна лента за попиване на потта. |
| 56 | Зимна шапка | бр. | 0 |  |  | Ватирана шапка тип ушанка, водоустойчива, с бархетена подплата. Изработена от 100 % полиестер с PVC. Козирка твърда. Цвят ще се уточни допълнително. |
| 57 | Медицински чехли/сабо/ | чф. | 0 |  |  | Половинки категорията S2 с композитно бомбе, височина до глезена. Двуслойно ходило от полиуретан и термополиуретан PU/TPU в бял цвят, антистатично, масло и киселинно устойчиво с минимум 2см височина, и поглъщащо енергията в областта на петата. Противохлъзгаща кат.SRC, износоустойчива грайферна подметка. Сая от микрофибър, бял на цвят, обработен да не пропуска вода. Обувката е от затворен тип, като езика на обувката е също от микрофибър, подплътен е и е пришит към саята с двойни шевове за допълнителна здравина и осигуряване на водоустойчивостта на обувката. Дишащ, антиалергичен и абсорбиращ влагата хастар в сив цвят. Подвижна антистатична полиуретанова стелка, антибактериална. Обувките да са с европейски произход. Да отговарят на EN 20345 или еквивалент. |
| 58 | Сабо бяло | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с ластик позволяващ разтягане на саята.Сая от естествена кожа покрита с полиуретан. Стелка от естествена кожа. Ходило PU, антистатично. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 59 | Сабо бяло - зимно | чф. | 0 |  |  | Сабо цвят бял, с каишка.Сая от естествена кожа. Подплата - антибактериална.Стелка анатомична и антибактериална. Ходило PU, антистатично, противохлъзгащо. Да отговаря на EN 347 или еквивалент |
| 60 | Работни чехли/летни | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 61 | Чехли работни/летни / | чф. | 0 |  |  | Чехли отворен тип, регулиране на ширината на обгръщащата каишката с тока. Изработени от TNTсинтетична кожа. Ходило - PVC. Стелка PVC масажна. Цвят - ще се уточни допълнително. Да отговарят на EN 344 или еквивалент |
| 62 | Гумирани чехли | чф. | 0 |  |  | Тип галош - студоизолиращ, водоустойчив, маслоустойчив. Цвят бял. Изработен от PVC. Подплата - полиестер. Да отговаря на EN 344 или еквивалент |
| 63 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 64 | Обувки -летни/дамски и мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 65 | Обувки | чф. | 0 |  |  | Обувки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLARn и Bakterbil. Обувките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 или еквивалент . |
| 66 | Обувки дамски / мъжки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 67 | Обувки - предпазни | чф. | 0 |  |  | Обувките са категория S3 и са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило. Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни Обувките са с функционална и ергономична конструкция и анатомичен дизайн, изработени от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е мин. 2.0 мм., а подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Обувките са с връзки, с противоводен и подплатен език, грайферно, лято ходило.Подметката е от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност, с противобождаща неметална пластина, подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 68 | Боти предпазни | чф. | 0 |  |  | Ботите са категория S3 с функционална и ергономична конструкция, и анатомичен дизайн. Изработени са от естествени материали. Връхната част е от лицева хидрофобирана кожа с високо износоустойчивост и издръжливост на разскъсване. Дебелината на кожата е 2.0 мм. Подплатата е от влагоабсорбиращ текстил с добра въздухопропускливост. Моделът е с връзки, с противоводен и подплатен език. Ходилото е лято, грайферно. Подметката е изработена от термопластичен полиуретан (PU/TPU) с двойна плътност. Тя е снабдена с противопробождаща неметална пластина, и е подходяща за агресивна среда с наличие на нефтопродукти, химикали, висока температура и материали с пробождащ или порязващ ефект. Обувките имат добра гъвкавост и еластичност и не затрудняват ходенето. Стелката е изработена от полиуретан, антистатична, ароматизирана неутрализираща неприятните миризми, удебелена в областта на петата за максимален комфорт и специално покритие за добра устойчивост на хлъзгане и по-добра вентилация. Обувките са устойчиви на удар, като във върховата част е монтирано удароустойчиво бомбе, изработено от алуминии, размер 11. На обувките има поставени светлоотразителни елементи, пришити към саята, за по-добра видимост. |
| 69 | Обувки | чф. | 0 |  |  | работни обувки от естествена телешка кожа категория S3 PP, маслоустойчиво грайферно антистатично ходило. Работните обувки са антиалергични , с противоизпотяваща стелка, метална пластина и бомбе. Tип - ниски обувки (половинки) затваряне с връзки. Изработка: с директно инжектиране на подметката. Подметка от полиуретан с единична плътност. Сая от естествена кожа фиоре, водооттблъскваща, цвят черен. Eзик от черна кожа. Преден и заден хастар от нетъкан текстил, антиалергична, абсорбираща потта,тип камбрел, цвят черен. Стелка: от нетъкан текстил, подвижна, абсорбираща влагата. Бомбе от стомана и метална пластина предпазваща от пробождане. Отговарят на европейски стандарт: EN 345 или еквивалент. |
| 70 | Ботуши PVC | чф. | 3 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC смес Acifort, която осигурява по-добра защита при различни работни условия. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни, устойчиви на химикали, масла и противоплъзгащи.Тегло за един чифт – до 2 кг. |
| 71 | Гумени ботуши с подплата | чф. | 0 |  |  | Ботуши PVC - изработени от висококачествена PVC с акрилова подплата. Ботушите са с височина 38 см. Ботушите са водозащитни. |
|  | **УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО** |  |  |  |  |  |
| 72 | Яке зимно | бр. | 0 |  |  | **Зимнo яке** – е водо- и ветроустойчиво, от дишаща материя, ветроустойчива дишаща мембрана, изработен от 93% полиестер, 7% спандекс. Всички ципове са изработен по начин, непозволяващ проникването на вода. Възможност за стягане с връзки. Допълнително вътрешно ластично закопчаване в областа на кръста, което може да се премахне. Има светлоотразителни елементи на гърба. Качулка с козирка / тип шапка / трайно закрепена за изделието. Вътрешни джобове- 3броя, ципове под мишниците за проветряване. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален / и два вертикални в долната част от двете страни. Външен вертикален джоб в горният край на левия ръкав. Стягане на ръкавите с велкро. Цвят – черен дюс без фигурални елементи. Ситопечат / лого на гърба едноцветно /Покриващ стандарти: EN 13688 и ЕN 342 или еквивалент. |
| 73 | Яке лятно | бр. | 0 |  |  | **Яке** в спортна кройка софтшел,водонепромокаемо,подходящо за работа на открито.Изработено от 100% полиестер. Външни джобове – един горе в ляво / вертикален и два странични външни./**Цвят чер.** Лого на гърба едноцветно ситопечат. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 74 | Риза с къс ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 75 | Риза с дълъг ръкав | бр. | 0 |  |  | **Риза за охранители** с твърда яка, с два джоба с капачета с пришито велкро над левия джоб.Изработена от 80%памук и 20%полиестер 125 g/m².**Цвят светлосин**. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 76 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 77 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 и EN 342- Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него.Подплата:Следва да е изработена от 100% полиестерна мъхеста материя в черен цвят и да обхваща цялата вътрешна част на дрехата |
| 78 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 79 | Панталон | бр. | 0 |  |  | Панталон EN 13688 - Панталона следва да бъде прав,свободен,стандартна кройка,ушит от двукомпонентен плат - Вискоза/Полиестер.Цвят - черен.Да разполага с два предни горни джоба със скосени отвори и един заден,разположен горе в дясно под таза,закопчаващ се чрез пластмасово копче.Закопчаването на панталона следва да е посредством пластмасов спирален цип и пластмасово копче над него.Колан - неширок,с осем гайки пришити към него. |
| 80 | Пола | бр. | 0 |  |  | **Дамската права пола** е изработена от плат със съдържание на 60% вискоза ,35% полиестер и 5 % еластан. Цветът на полата е черен. Полата е с права бизнес кройка с укроен колан в областта на талията, с копче, с една затворена цепка тип шлиц.Цепката защитена от разпорване при движение с помоща на тегел в горната и част.Дължината на полата може да варира в зависимост от височината на служителите и тяхната фигура. |
| 81 | Пуловер | бр. | 0 |  |  | **Пуловер** с остро деколте,ръкави с ластични маншети и подсилени лакти.Изработен от 70% акрил,30% вълна.**Цвят тъмносин**.Размери : XS-4XL |
| 82 | Обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| 83 | Боти | чф. | 0 |  |  | **Боти зимни черни -**  без защита EN 20344. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара от акрилна подплата. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от акрилна подплата. Обувките да са с Европейски произход. |
| 84 | Шапка | бр. | 0 |  |  | **Шапка** плетена 100% акрил черна |
| 85 | Вратовръзка | бр. | 0 |  |  | **Вратовръзка черна** изработена от полиестер(жакард) |
| 86 | Ръкавици | чф. | 0 |  |  | **Ръкавици** от естествена агнешка кожа с полиестерна подплата.Размери от 6 до 10 |
| 87 | Комуфлажен костюм | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна шуба** с подплата от полар с функционални джобове, закопчаване с цип и тик так копчета, качулка прибираща се в яката.  **Комуфлажен панталон с подплата** с два допълнителни странични джоба. Водо, студо и ветроустойчиви.Цвят маскировъчен зелено и кафяво.Материал:67%Памук и 33% полиестер с мембрана.Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 88 | Комуфлажна риза | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна риза с дълъг ръкав с два джоба**. Материал:50% памук и 50% полиестер 210 g/m², . Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 89 | Комуфлажен панталон | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажен панталон летен** с два странични джоба. Материал:50%памук и 50%полиестер 210 g/m². Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 90 | Комуфлажно яке | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажно яке** водо и ветро устойчиво,ластичен маншет за пристягане в кръста. Материал:100%полиестер. Цвят маскировъчен зелено и кафяво. Размери в съответтвие поБДС.Размерите се взимат индивидуално на територията на възложителя. |
| 91 | Тениска | бр. | 0 |  |  | **Комуфлажна тениска** с подсилен врат, 100% памук 170 g/m².Цвят маскитовъчен зелено и кафяво.Размер от М до 4XL |
| 92 | кубинки | чф. | 0 |  |  | Кубинки с клас на защита S3, комфортни, от телешка кожа и текстил, антиалергични, абсорбиращи потта подплата ABSORBER и стелка, трислойно масло-киселинно-устойчиво, противихлъзгащо, антистатично полиуретаново ходило. Обувките са с композитно бомбе и пластина, стелка от KEVLAR . Bakterbil стелка. Кубинките да са с европейски произход.Отговарят на европейския стандарт EN 345 . |
| 93 | Мъжки костюм | К-кт | 0 |  |  | Моделът съдържа мъжко сако и мъжки панталон.**Мъжкото сако** е изработено от плат със съдържание на 65% вискоза,35% полиестер . Цветът на сакото е средно сив или черен или тъмно син. Сакото е изцяло подлепено с изключение на областта на ръкавите.Има 2 бр. подплънки,декоративни шевове,модерен ревер,три броя външни джобове и един вътрешен ,които да бъдат с капаци.Дължината на сакото може да варира в зависимост от желанието и фигурата на служителите. Да има два броя шлиц. Сакото е с вталена кройка. **Мъжкият панталон** е изработен от плат със съдържание на 65% вискоза ,35% полиестер . Цветът на панталона е средно сив или черен или тъмно син.Панталонът е с подлепен колан ,с гайки,едно копче,цип и два странични джоба тип италиански.Панталонът е разгладен с ръб. |
| 94 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с къс ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 95 | Мъжка риза | бр. | 0 |  |  | Мъжка риза с дълъг ръкав.Ризата е изработена от плат със състав 20%памук/80%полиестер. Ризата е права, класическа с два броя джобове с капак областта на гърдите. Да имат пришити пагони. Цвят - допълнително ще се уточни. Ризата е със столче яка с подходящи копчета.Има текстилно подлепяне на яка,маншети,пластрон, пагони, което не позволява увреждане на визията при продължително пране. Да отговаря EN 13688 или еквивалент. |
| 96 | Мъжки обувки | чф. | 0 |  |  | **Обувки половинки черни -**  без защита EN 20344 или еквивалент. Сая от лицева кожа на едър рогат добитък. Ходилотo да е изработено от нитрил/каучук, залепено и пришито към саята с единичен шев. Отделните компоненти на саята да са зашити с двойни шевове за допълнително заздравяване. Пристягането да се осъществява посредством пет реда метални капси, които представляват връзководи и връзка. Езика да е свободен от естествена кожа, пришит в долната си част към саята. Хастара да е изцяло от естествена кожа. Стелката да е неподвижно закрепена и да е изработена от мека свинска фодра. Обувките да са с Европейски произход. |
| **Обща стойност в лв. с ДДС:** | | | | | | *………………………………. (но не повече от 689 лв. с ДДС)* |