**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

1. Технически условия за изпълнение на поръчката:

Тракторът са е четирицилиндров дизелов двигател с мощност не по-малка от 90 к.с., година на производство – след 2006 г.;

* BOM с обороти 540/100;
* Механична трансмисия 18/4;
* Изправна акумулаторна батерия;
* Задни тежести;
* Работни светлини;
* Товароподемност над 3500 кг.;

Ремаркето да е ново, с пълна маса 5000 кг., собствено тегло до 1000 кг., механична спирачна система.

Греблото за сняг – ново с хидроцилибндър и маркучи за високо налягане.

Прикачно устройство за разпръскване на инертни материали (ново) – 2 бр.;

* Да може да разпръсква смес от сол и пясък за третиране на уличната мрежа през зимата;
* Обем – не по-малко от 400 л.;
* Работна ширина – не по-малко от 0,8 м. до не повече от 12 м.;
* Резервоар за материала – тип „бункер“;
* Брой дискове – 1 бр.;
* Брой лопатки – не по-малко от 4л;
* Ограничител от INOX;
* Мрежа от INOX;
* Задвижване с кардан с дължина и захват, съобразени с трактора;
* Тегло не повече от 80 кг.;

1. Изисквания за качество:

* Техниката да отговаря на изискванията за целогодишна експлоатация при всякакви климатични условия;
* Да има добри експлоатационни характеристики – външен вид, вътрешен интериор и др.);
* Минимум 6 (шест) месеца гаранционен срок;
* Техниката да притежава всички необходими документи за регистрация в КАТ и КТИ.;
* Участниците да представят актуален снимков материал.