**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

Технически условия за изпълнение на поръчката:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул 1 - купа**  |  |   |   |   |   |   |   |
| горен отвор ф 101 мм, височина 104 мм, вместимост 500 мл, материал РР |  |   |
| **Артикул 2 - купа с капак** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| горен отвор ф 101 мм, височина 104 мм, вместимост 500 мл, капак ф 101 мм, материал РР, грамаж на опаковката  |
| минимум 15 г |  |  |  |  |  |  |   |
| **Артикул 3 - купа**  |  |   |   |   |  |  |   |
| горен отвор ф 101 мм, височина 59 мм, вместимост 300 мл, материал РР |   |   |   |  |  |   |
| **Артикул 4 - купа с капак** |  |  |   |   |   |  |  |   |
| горен отвор ф 101 мм, височина 59 мм, вместимост 300 мл, капак ф 101 мм, материал РР |   |   |   |  |  |   |
| **Артикул 5 - кутия с прикачен капак** |   |   |   |  |  |   |
| дължина 250 мм, ширина 160 мм, височина 60 мм, материал EPS |   |   |   |  |  |   |
| **Артикул 6 - купа с капак** |  |  |   |   |   |  |  |   |
| горен отвор ф 101 мм, височина 75 мм, вместимост 350 мл, капак ф 101 мм, материал РР |   |   |   |  |  |   |
| **Артикул 7 -чиния** |  |  |   |   |  |  |   |
| дължина 210 мм, ширина 140 мм, височина 30 мм, материал EPS |   |   |   |  |  |   |
| **Артикул 8 - вилица** |   |   |   |   |  |  |   |
| дължина 170 мм, материал PS |   |   |   |   |   |  |  |   |
| **Артикул 9 - лъжица за супа** |   |   |   |  |  |   |
| дължина 170 мм, материал PS |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Стоките да са с етикети на български език или и на български език, етикетът задължително съдържа ин- |
| формация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени |
| характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и ако е необходимо указания за употреба. |

**Изисквания за качество:**

Всички артикули да притежават декларация за съответствие съгласно Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакти с храни и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковките, приета с ПМС № 271/30.10.2012 г. Артикул 1, 2, 3, 4 и 6 да са устойчиви на горещи храни до 75 градуса, удостоверен с изпитателен протокол за материала от производителя Всяка доставка да бъде придружена с декларация за съответствие и удостоверение за качество на доставените артикули.