**ІІ. Техническа спецификация.**

Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. За всеки конкретно посочен в настоящите технически спецификации стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон, Възложителят приема и еквивалентно/и такива. За всеки посочен в настоящите технически спецификации конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, Възложителят приема и еквивалентни такива.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Материалът за изработката на мебелите е ПДЧ 18 мм., с PVC кант 2мм. | | | | |
| 2. Всички мебели да са нови, неупотребявани и да може да бъдат сглобявани и | | | | |
| разглобявани без загуба на качеството им. |  |  |  |  |
| 3. Всички механизми, като панти, водачи, обков и др. да осигуряват дълготрайна работа. | | | | |
| 4. Заявени видове и количества, съгласно приложения от № 1 до №10 | | | |  |
| 5. Доставките да се извършват до склада на общината или съответните второстепенни разпоредители. | | | | |
| 6. Мебелите трябва да бъдат доставени и монтирани на посочено от заявителя място. | | | | |
| 7. Цветовете ще бъдат избрани на място от съответния заявител. | | |  |  |
| 8. Участникът, избран за изпълнител е длъжен да осигури подходяща опаковка за | | | | |
| безопасно транспортиране на мебелите. |  |  |  |  |

Обзавеждането не трябва да променя цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъде обслужвано и почиствано лесно, да е устойчиво срещу драскане и изгаряне.

\*Изискванията към артикулите, обект на обществената поръчка са описани в отделните приложения;