|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Предмет на обществена поръчка, наименование на обекта:** |  |  |
| Доставка на нови автомобили нови за нуждите на Община Русе |   |   |
| второстепенни разпоредители по обособени позиции: |   |   |   |
| **Обособена позиция 1** |  |  |   |   |   |   |
| Пътнически автомобил - нов - 1 бр; |  |  |   |   |   |   |
| За нуждите на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“, по сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.040-0117-C01 на МТСП , по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“ |
| **Обособена позиция 2** |  |  |   |   |   |   |
| Специализиран пътнически автомобил с оборудване за превоз на хора с увреждания - нов- 1 бр.; |
| за нуждите на проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания,  |
| вкл. с тежки увреждания в Община Русе“ по сключен административен договор |   |
| BG05M9OP001-2.008-0003-C01 по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ |
|  BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, на Оперативна програма „Развитие на  |
| човешките ресурси“ 2014-2020 г. |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Технически условия за изпълнение на поръчката:** |  |  |  |
| **Обособена позиция 1 - Пътнически автомобил - нов - 1 брой;** |   |   |
| Мощност на двигателя от 120 к.с. |   |   |   |   |   |   |
| Гориво - Дизел |   |   |   |   |   |   |
| Еконорма Евро 6 |   |   |   |   |   |   |
| Места - 8 + 1 броя |   |   |   |   |   |   |
| ABS, ESP, ESM, HSА |   |   |   |   |   |   |
| Предни въздушни възглавници |   |   |   |   |   |   |
| Дясна остъклена плъзгаща врата |
|  16" стоманени джанти  |
| Заден парктроник |   |   |   |   |   |   |
| Климатик |
| Контролен блок за топло/студено, независим отпред и отзад |   |   |   |   |   |   |
| Бордкомпютър |   |   |   |   |   |   |
| Централно заключване |   |   |   |   |   |   |
| Радио + блутут |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Обособена позиция 2 - Специализиран пътнически автомобил с оборудване за превоз на хора с увреждания - нов- 1 брой;** |
| Мощност на двигателя от 130 к.с.  |
| Обща маса до 3,5 т |
| Гориво- Дизел |
| Брой места 5+3+1 бр. |
| ABS, ESP, TSA, HSA |
| Климатик |
| Еко норма ЕВРО 6 |
| Радио + блутут |
| Дясна странична плъзгаща врата |
| Електрическо стъпало монтирано под страничната плъзгаща врата |
| Дръжка за качване монтирана от дясно на касата на плъзгащата врата |
| Дръжка за слизане монтирана от вътрешната страна на плъзгащата врата |   |   |
| Авариен отваряем люк на тавана |   |   |   |   |   |   |
| Монтирана хидравлична платформа за инвалидни колички от задната страна, заедно с обурудването за фиксиране на 3 бр. инвалидни колички към пода и триточкови обезопасителни колани за трите колички |
| Допълнително осветление над задната врата за осветяване на инвалидната платформа 16" стоманени джанти |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Изисквания за качество:** |  |  |  |  |  |  |
| Участниците в офертата си трябва да приложат описание, актуални снимки и документ |
| на 1 бр. пътнически автомобил и 1 бр. специализиран пътнически автомобил с оборудване за превоз на хора с увреждания |
| установи съответствието на оферирания модел на автомобил и/или специал. машина с |
|  изискванията на възложителя. |
| Всеки от доставените: 1 бр. пътнически автомобил и 1 бр. специализиран пътнически автомобил с оборудване за превоз на хора с увреждания трябва да бъде окомплектован |
| съгл. чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и  |
| комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи. |
| Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на 1 бр. пътнически автомобил и 1 бр. специализиран пътнически автомобил с оборудване за превоз на хора с увреждания, както следва: |
| **За обособена позиция 1**: минимум 3 /три/ години или 100 000 /сто хиляди/ километра пробег |
| /което събитие настъпи по-рано/, считано от датата на доставяне на пътнически автомобил  |
| до мястото на изпълнение.  |   |   |   |   |   |   |
| Автомобилът трябва бъде подходящо брандирани и съобразен изцяло с указанията на Възложителя и изискванията, заложени в „Единен наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020“., публикуван на следната интернет страница за Обособена позиция № 1https://www.eufunds.bg/archive2018/images/eu\_funds/files/OP\_Good\_Governance/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98\_%D0%A0%D0%AA%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90\_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90/%D0%98%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F\_%D0%B7%D0%B0\_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F\_%D0%B8\_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/Annex\_II\_-\_Brand\_Book.pdf\_.pdf |
| **За обособена позиция 2:** минимум 3/три/ години или 100000 /сто хиляди/ км  |   |
| пробег на автомобила, което събитие настъпи по рано, считано от датата на доставяне |
| и 3 години гаранция на обурудването за инвалидни колички |   |   |   |
| Автомобилът трябва бъде подходящо брандирани и съобразен изцяло с указанията на Възложителя и изискванията, заложени в „Единен наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020“., публикуван на следната интернет страница за Обособена позиция № 2https://www.eufunds.bg/archive2018/images/eu\_funds/files/OP\_Good\_Governance/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98\_%D0%A0%D0%AA%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90\_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90/%D0%98%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F\_%D0%B7%D0%B0\_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F\_%D0%B8\_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/Annex\_II\_-\_Brand\_Book.pdf\_.pdf |
|  |  |  |  |  |  |  |